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第一部分   投标邀请

江苏信息职业技术学院招投标中心受学校委托，就2026年物联网工程学院（信息安全学院）物联网专业核心技能实践教学用品采购项目进行比选招标，现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。
一、招标项目名称及编号
项目名称：2026年物联网工程学院（信息安全学院）物联网专业核心技能实践教学用品
项目编号：JSITHW2026091804
二、 招标货物品名、数量及技术规格： 
详见本招标文件第三部分“采购需求及有关说明”。
三、最高限价：9.2万元
四、 投标人资质要求	
参加本次招标活动的投标人除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件：
1.投标人具有独立承担民事责任能力的其他组织。
[bookmark: _Hlk167972297]2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为。
3.本次招标不接受联合体投标，不得转包、分包。
五、投标人资格审查方式：资格后审。
六、招标文件获取：投标人自行下载。
七、投标文件接收信息：
1．投标报名确认：潜在投标人如确定参加投标，请务必于2026年X月X日16时00分前将“报名投标确认函”（格式见招标文件第五部分“附件1” ）填写完整后，发送至邮箱284188880@qq.com。
2．投标文件开始时间：2026年X月X日09时00分
3．投标文件截止时间：2026年X月X日09时30分
如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
八、开标有关信息
开标时间：2026年X月X日09时30分
开标地点：江苏信息职业技术学院行政楼1楼102会议室。
九、本次招标联系事项：
技术联系人：张老师
联系电话：15397234368
商务联系人：黄老师
联系电话：0510-83296751
联系单位：江苏信息职业技术学院招投标办公室
联系地址：江苏省无锡市钱藕路1号




                                   江苏信息职业技术学院
                                        招投标中心
                                      2026年X月XX日

第二部分  投标人须知
一、招标文件
1.1. 名词定义
本招标文件中的招标人、投标人、中标人分别指：
（1）招标人指江苏信息职业技术学院，亦称买方。
（2）投标人指响应招标并具备相应资质的参与投标的制造（厂）商、代理商。
（3）中标人指最后中标的投标人，亦称卖方。
1.2. 招标文件的组成
本招标文件由下列部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）采购需求及有关说明
（4）合同主要条款
（5）附件目录及格式
1.3. 招标文件的澄清
如投标人对招标文件的某些内容有疑问，应在投标截止时间3日前以书面形式传真通知招标人，招标人将予以书面答复。招标人认为有必要时，可将答复内容（包括疑问内容，但不包括疑问来源）在江苏信息职业技术学院网站上公开发布。
1.4. 招标文件的补充和修改
（1）招标人有权在投标截止时间3日前对招标文件进行补充和修改，补充和修改的内容在江苏信息职业技术学院网站上公开发布。补充和修改的内容作为招标文件的组成部分，对投标人具有同等约束作用。
（2）如招标文件的补充和修改对投标人准备投标的时间有影响，招标人有权决定推迟投标截止时间和开标时间。
二. 投标文件
2.1. 投标文件的语言
（1）投标文件及来往函件均应使用中文。
（2）产品说明书、样本等非中文材料，其中的要点应附有中文译文。
2.2. 投标文件的组成
投标人编写的投标文件包括以下部分：
（1）目录索引
（2）投标函（格式见附件2）
（3）开标一览表（格式见附件3）
（4）报价明细表（格式见附件4）
（5）服务方案（格式自拟）
（6）承诺书或技术协议书（格式自拟）
（7）投标人资格证明文件（详见2.3）
（8）投标人认为需要陈述的其他内容（格式自拟）
2.3. 投标人资格证明文件
（1）营业执照副本复印件
（2）税务登记证副本复印件
（3）法定代表人资格证明原件（格式见附件5）
（4）法定代表人授权书原件（格式见附件6）
（5）法定代表人及授权代表身份证复印件或其他相关证明材料
（6）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为。（提供查询结果截图）
以上资格证明文件的复印件均需加盖投标人公章
2.4. 投标文件的形式及签署
（1）投标人需提交投标文件正本1份、副本2份，并在投标文件的封面上明确标明投标文件正本和副本。如投标文件正本与副本有不同之处，以正本为准。
（2）投标文件正本与副本均应使用A4型纸打印，图表等可按同样规格的倍数扩展，且经授权代表签署。
（3）投标文件不应有涂改、增删之处，但如有错误必须修改时，修改处必须由原授权代表签署。
2.5. 投标文件的密封和标记
投标人应将投标文件用封套加以密封，在封口处粘贴密封条，盖骑缝公章，并在封套上标明：
（1）收    件  人：江苏信息职业技术学院招投标中心
（2）招标项目编号：                                
（3）招标项目名称：                                
（4）投标人名称：                                  
（5）投标人地址：                                  
（6）联系电话：                                    
（7）开标之前不得启封
没有按上述规定密封和标记的投标文件，招标人将不承担投标文件错放或提前开启的责任，由此造成提前开启的投标文件招标人将予以拒绝。
三、投标细则
3.1. 投标货物（服务）
投标货物必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的规格、性能和质量的要求，达到国家或行业规定的标准，属于国家强制认证的产品的必须通过认证。
3.2. 投标报价
（1）投标总价应是完税后（免税进口货物除外）的用户地交货价，其中应包含运输、搬运、安装调试、人工、保修等全部费用。
（2）国（境）内供货的货物以人民币报价；
3.3. 投标文件的递交
（1）投标人应仔细阅读招标文件的所有内容并作出实质性的响应，同时按招标文件规定的要求和格式，提交完整的投标文件。
（2）投标文件应在投标截止时间前送达，逾期送达或未送达指定地点以及未按招标文件要求密封的投标文件，招标人将拒收或不启封退给投标人。
（3）招标人不接受电报、电话、传真及电子邮件投标。
3.4. 投标文件的修改和撤回
（1）投标截止时间后投标文件不得修改。
（2）投标截止时间前投标人可以撤标，但在投标截止时间后不允许撤标。
3.5.联合投标
本次招标不接受联合体投标。
3.6. 投标有效期
从投标截止时间起，投标有效期为90天。
3.7. 招标终止
投标截止后，如投标人少于3个，招标人有权选择其他采购方式并终止本次招标。
四、开标、评标
4.1. 招标人按规定的时间和地点进行公开开标，投标人可派代表（持授权代表身份证明）参加。投标人未派代表参加开标的，视为默认开标结果。
4.2. 开标时，招标人将邀请投标人代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、交货期等投标文件的主要内容。
4.3. 招标人组织用户代表和有关技术、经济方面的专家组成评标委员会进行评标。
4.4. 在详细评标之前，招标人和评委要对投标人的投标资格以及投标是否对招标文件的实质性要求和条件作出响应进行审查。
4.5. 对招标文件的实质性要求和条件作出响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件、指标和规格相符，没有重大偏离的投标。招标人和评委判定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。
4.6. 投标文件出现（但不限于）下列情况之一的，由评标委员会评审后作无效投标或废标处理：
（1）超出经营范围投标的；
（2）不具备招标文件规定的资格条件及未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；
（3）无法定代表人签字或盖章，签字人无法定代表人有效授权的；应加盖投标人公章而未盖章的；
（4）投标有效期不足的；
（5）同一投标人提交两个及以上投标报价的；
（6）投标报价不合理明显低于成本的；
（7）重要技术指标和参数不满足招标要求的；
（8）重要内容或关键字迹模糊不清无法辨认的；
（9）其他未对招标文件实质性要求和条件作出响应的；
（10）不同投标人投标文件相互混装的；
（11）不同投标人投标文件中的项目相关人员出现同一人的；
（12）不同投标人的投标文件内容出现非正常一致的；
（13）故意哄抬价格或压价等其他恶意串通投标的；
（14）有损害招标人和用户利益的规定的。
4.7. 评标委员会认为有必要时，将要求投标人述标或对投标文件中某些内容作出澄清或说明，但不接受投标人主动提出的澄清和说明。
4.8. 评标委员会将从投标人的投标报价、产品质量、技术方案、售后服务、企业状况等经济、技术和商务及其他优惠条件等方面，依据评标方法，对所有投标文件进行综合评审。
五、评标方法及评分标准
5.1.评标方法
投标人通过初审的，本项目采用综合评标法。
评标小组将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，由评审委员会举手表决直接被确定为中标人。
评分标准：
	序号
	评分因素
	评分标准

	1
	价格
（30分）
	采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：
投标报价得分评标基准价／投标报价×30。

	2
	技术
（46分）
	采购文件项目需求“项目清单”中所有参数均满足的得满分46分；每有一项负偏离的扣2分，扣完为止；

	3
	商务部分
（12分）
	投标人提供自2020年1月1日以来有类似项目业绩，提供合同复印件，每提供一份得1分，最高得5分。（原件备查，无原件不得分）

	
	
	投标人或产品制造厂家类似投标产品是省级职业院校技能大赛技术支持单位的，得2分，是全国职业院校技能大赛或世界技能大赛技术支持单位的得4分，投标时提供相关有效证明复印件，最多不超过4分。

	
	
	投标人或产品制造厂家入选职业技能等级证书评价组织单位得3分。（提供相关证明文件）

	4
	其他
（12分）
	师资培训方案（6分）：方案优6分，方案一般3分，方案差0分。

	
	
	售后服务方案（6分）：包括服务体系、服务内容、故障解决方案、响应时间、专业技术人员保障及免费质保期后服务承诺方案等，方案优6分，方案一般2分，方案差0-1分。


5.2. 对未中标的投标人，招标人不作未中标解释。
  六、 定标
6.1. 评标委员会按照得分高低顺序对投标人进行排列。报价相同的，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。
6.2. 评标小组认为所有投标报价均不合理或所有投标方案均不能满足招标人要求时，有权否决所有投标，评标小组也没有义务必须接受最低报价的投标。
6.3. 出现下列情形之一的，招标人有权决定本次招标作废标处理：
（1）发生影响招标公平、公正的违法、违规行为的；
（2）投标人的投标报价均超过了采购预算，学校不能支付的；
（3）因重大变故，采购任务取消的。
6.4. 对未中标的投标人，招标人不作未中标解释。
七、中标通知书及合同的签订
7.1. 中标人确定后，招标人将通过学校官方网站公告1天，公示期满无异议，即向中标人发出中标通知书。
7.2. 中标人收到中标通知书后，应在30日内与招标人签订采购合同，过期视为放弃中标。
7.3. 本招标文件和中标人的投标文件包括中标人所作出的各种书面承诺将作为招标人与中标人双方签订合同的依据，并作为合同的附件与合同具有同等法律效力。
7.4. 如投标人中标后悔，招标人将取消该投标人本次中标资格及今后两年内的投标资格。
八、其他
8.1. 本次招标不收中标服务费。
8.2. 投标人无论中标与否，招标人不承担投标人参加投标的任何费用。

第三部分  采购需求及有关说明

一、采购需求：
	序号
	货物名称
	是否包含进口产品
	计量单位
	数量
	主要规格／性能
	交货期
	是否为核心产品

	1
	LoRa网关
	否
	套
	3
	1.工作频段：398MHz~510MHz,共分113个信道
2.供电方式及范围：DC电源/端子接口9-36V
3.通信距离：4500m
（测试条件:晴朗，空旷，最大功率,天线增益3.5dBi,高度大于2m,空中速率0.814Kbps）
4.发射功率：24dBm~30dBm
5.接口：RS232/485, WAN
6.天线接口：SMA天线座
7.尺寸：（134.07*90*37.5 mm） (L*W*H) 含端子和导轨
8.安装方式：导轨式、侧耳固定安装
9.工作电流： 0.75A@12VDC (标配12V/1A)
	7天
	是

	2
	智能网关
	否
	套
	2
	1.支持Mitsubishi, Siemens, Omron, Delta 等PLC的驱动 
2.支持Modbus Server
3.支持MQTT协议
4.透过标准网络接口查询
5.独立运行不依托任何软硬件
6.跨网段进行传输数据
技术参数：
1.CPU处理器：TI Cortex A8 800MHz主频
2.内存：512MB，DDR3L
3.内置1GB Micro-SD卡
4.1x Micro-SD扩展槽
5.串口/网口：6路RS-232/485隔离串口，2路10/100 Base-T以太网口
6.无线扩展：1x Mini-PCIe interface(Full-size)，Wi-Fi/3G/GPRS/4G可选
7.电源输入：10-30VDC
8.运行温度：-40°C-70°C
9.操作系统：实时Linux 3.12
10.协议支持：Modbus RTU/TCP , IEC-60870-101/104，主流PLC协议
	7天
	是

	3
	ZigBee协调器(ZigBee3.0)、ZigBee协调器(ZigBee3.0)电源适配器、ZigBee协调器(ZigBee3.0)数据线
	否
	套
	2
	（1）32 Bit RISC-V 处理器，最高主频48MHz
（2）1MBytes 片上可编程Flash
（3）64 KBytes 片上RAM
（4）内置硬件AES加密单元
（5）高达10dBm的发射功率，-96dBm接受灵敏度
（6）带有 FEM，最大支持 20dBm 输出
（7）支持低功耗蓝牙5.0
（8）支持ZigBee3.0通信协议
（9）具备1路RS485接口，且配备开关用于控制RS485接口的接通和断开
（10）具备1个复位键用于状态恢复、1个功能键用于启用组网功能
	7天
	是

	4
	网络摄像机(含安装支架)
	否
	套
	3
	（1）传感器类型：1/3.2英寸CMOS
（2）最小照度：0. 1Lux@F2.2(彩色模式); 0.1Lux@F2.1(黑白模式); 0Lux（红外灯开启）
（3）快门：1/25秒至1/100,000秒
（4）日夜转换模式：ICR红外滤片式
（5）数字降噪：3D降噪
（6）增益控制：自动
（7）白平衡：自动
（8）背光补偿：支持
（9）编码码率：64Kbps～2Mbps
（10）图像设置：饱和度、亮度、对比度、锐度等可调
（11）感兴趣区域（ROI）：支持
（12）Wi-Fi理论速率：2.4GHz 150Mbps
（13）网口：100M
（14）支持协议：TCP/IP，ICMP，HTTP，DHCP，DNS，DDNS，RTP，RTSP，RTCP，PPPoE，NTP，UPnP，802.11n，802.11g，802.11b
（15）工作温度和湿度：工作温度:-10℃~40℃， 湿度小于95%(无凝结)
（16）电源：DC 9V
（17）功耗：5.4W MAX
	7天
	是

	5
	物联网应用开发终端(含已装的挂架)
	否
	套
	1
	物联网应用开发终端（含已装的挂架）
	7天
	是

	6
	UHF桌面发卡器，UHF桌面发卡器数据线
	否
	套
	1
	XKC20U-IC读卡器厚款USB
	7天
	是

	7
	桌面式低频读写器1台，数据线1根
	否
	套
	2
	（1）工作指示灯：LED指示灯，刷卡时指示灯闪亮一下
（2）工作提示音：刷卡时蜂鸣器响一声
（3）感应距离：1cm-15cm
（4）输出数据：十位十进制数
（5）波特率：57600bps
（6）功耗：<0.2W
（7）工作温度：-25℃-75℃
（8）工作湿度：10-90%
（9）外形尺寸：162*129*72mm
	7天
	是

	8
	水浸传感器
	否
	套
	2
	该水浸传感器广泛适用于通讯基站、仓库、设备机柜以及其它需要积水报警的场所。采用独有的交流检测技术，有效避免了浸水电极长时间工作氧化导致漏水灵敏度下降的问题。
（1）供电：DC 10V～30V
（2）输出信号：继电器输出：常开触点
RS485输出：ModBus-RTU协议
（3）工作温度：-20℃～+60℃
（4）工作湿度：0%RH～80%RH
	7天
	是

	9
	多合一传感器
	否
	套
	2
	（1）人体红外传感器
直流供电：12V-30V DC
输出信号：RS485；
响应时间：≤2S；
测量范围：感应距离：7米以内（感应角度范围内）；
工作温度：-15～+70 ℃；
（2）PM2.5传感器
直流供电：12V-30V DC、RS485；
响应时间：≤2S；
检测精度：0-100 μg/m³：±15μg/m³；101-1000 μg/m³：±15%读数；
工作温度：－10～60℃；
（3）温湿度传感器
直流供电：12V-30V DC、RS485
直流供电：12V-30V DC
湿度测量范围：0～100 %RH
温度测量范围：-40～+125 ℃
湿度测量精度：±2.0%RH
温度测量精度：±0.2℃（0-90 ℃时的典型值）
湿度漂移：<0.25%RH
温度漂移：<0.03℃
湿度响应时间：8s
温度响应时间：>2s
	7天
	是

	10
	光照噪声变送器
	否
	套
	2
	（1）直流供电：5V～30V DC
（2）最大功耗：1W
（3）输出信号：4～20mA、RS485；
（4）响应时间：≤2S；
（5）测量范围：噪声 20dB～120dB，光照 0～65535Lux（4～20mA）、0-10万Lux（RS485）；
（6）分辨率：噪声 1dB，测量误差 ±5%
光照 1lux，测量误差 ±10%
（7）工作温度：-20℃～+60℃
（8）工作湿度：5%RH～95%RH
	7天
	是

	11
	Lora终端
	否
	套
	3
	无线参数：
1.工作频段：398MHz~510MHz
2.发射功率：10dBm~22dBm
3.接收灵敏度：-132dBm@0.81 4Kbps
4.传输距离：4500m（测试条件:晴朗，空旷,22dBm发射功率，天线增益3dBi高度大于2m，0.814Kbps空中）
5.天线选项：SMA天线座(外螺内孔)
硬件参数：
1.数据接口：①UART: RS232/RS485
②波特率: 1200bps - 115200bps
2.工作电压.：DC9 ~ 36V
3.工作电流：①发射电流44.3mA @ 12V 
②待机电流10.4mA @ 12V 
4.工作温度：-40°C ~ +85°C
5.存储温度：-45°C ~ +90°C
6.工作湿度：5%~95%RH(无凝露)
7.存储湿度：1%~ 95%RH(无凝露)
8.尺寸：（86.0x 102.2x 25.0）mm(L*W*H)
	7天
	否

	12
	RS485转WIFI终端
	否
	套
	3
	1）支持串口（RS-232/485）转Wi-Fi功能；
2）支持模式选择，可设置模块工作模式、数据传输模式；
3）支持无线终端设置，可进行无线终端设置、模块IP地址设置；
4）支持串口及网络设置，可进行串口参数设置、Socket A设置；
5）支持壁挂式安装；
6）尺寸不大于：82.5mm*86mm*25mm；
7）电源：DC 5~36V；
8）串口：不少于1个RS232接口，不少于1个RS485接口；
9）按键：包含Reload按键，支持终端初始化；
10）指示灯：包含状态指示灯，可通过Power指示灯查看终端供电状态，Work指示灯查看终端工作状态，Link指示灯查看终端联网状态、RXD、TXD指示灯查看数据收发状态；
	7天
	否

	13
	无线路由器电源适配器
	否
	套
	7
	无线路由器电源适配器
	7天
	否

	14
	双联继电器
	否
	套
	8
	（1）实现双通道继电器驱动和输出控制；
（2）每路继电器模块可独立输出控制；
（3）采用ULN2003A高性能驱动芯片；
（4）继电器模块线圈的驱动电压DC 5V；
（5）输入兼容TTL、CMOS类型的逻辑电平；
（6）驱动芯片的输出端带有钳位二极管。
	7天
	否

	15
	万用表红黑表笔
	否
	套
	3
	万用表红黑表笔
	7天
	否

	16
	DB9公头转接线端子线
	否
	套
	6
	DB9公头转接线端子线
	7天
	否

	17
	温湿度光照传感器模块
	否
	套
	16
	（1）工作电压：DC 3.3V
（2）电容式传感器测量相对湿度，带隙传感器测量温度
（3）默认测量分辨率为温度14位、湿度12位，可通过给状态寄存器发送命令将其降低为温度12位、湿度8位
（4）湿度测量范围：0～100% RH，温度测量范围：-40～+123.8℃
（5）湿度测量精度：±3.0%RH，温度测量精度：±0.4℃
（6）全量程标定
（7）两线串行通信接口
（8）暗电流：0.2μA
（9）亮电流：4μA（Vdd=5V,10Lux,Rss=1kΩ），40μA(Vdd=5V,10Lux,Rss=1kΩ)
（10）感光光谱：880～1050nm
（11）最大功耗:50mW，正向电流30μA
	7天
	否

	18
	下载器、下载器数据线
	否
	套
	4
	下载器、下载器数据线
	7天
	否

	19
	人体感应传感器模块
	否
	套
	6
	人体传感器是一种可探测运动人体的红外热释感应器，由透镜、感光组件、感光电路组成。一旦人体是移动，感光组件可产生极化压差，感光电路发出有人的识别信号，达到探测运动人体的目的。
（1）工作电压：DC 5V～20V
（2）静态功耗：65 微安
（3）电平输出：高 3.3V，低 0V
（4）延迟时间：可调（0.3 秒~10 分钟）；
（5）封锁时间：0.2 秒
（6）触发方式：L 不可重复，H 可重复，默认值为 H
（7）感应范围：小于 120 度锥角，7 米以内
（8）工作温度：-15℃～70℃
（9）PCB 外型尺寸：32＊24mm，螺丝孔距 28mm，螺丝孔径 2mm
（10）感应透镜尺寸：直径 23mm
	7天
	否

	20
	火焰传感器模块
	否
	套
	6
	火焰传感器模块
	7天
	否

	21
	无线路由器
	否
	套
	3
	（1） 网络标准：IEEE802.11a，IEEE802.11b，IEEE802.11g，IEEE802.11n，IEEE802.11ac，IEEE802.3，IEEE802.3u
（2）无线速率：2.4GHz频段：300Mbps；5GHz频段：867Mbps
（3）接口数量：3个10/100M自适应LAN口，支持自动翻转（Auto MDI/MDIX）；1个10/100M自适应WAN口，支持自动翻转（Auto MDI/MDIX）
	7天
	否

	22
	风扇
	否
	套
	10
	（1）工作电压：DC 24V
（2）工作电流(A)：0.09-0.25
（3）转速(RPM)：3000-4000
（4）风量（CFM）：24.42-34.18
（5）导线：UL认证线材；红色导线正极(+)；黑色导线负极(-)
（6）允许的环境温度范围：-10℃～+70℃(作业)；-40℃～+70℃（存储）
	7天
	否

	23
	1990 公母直连串口线(5米)
	否
	套
	3
	1990 公母直连串口线(5米)
	7天
	否

	24
	四输入模拟量通讯模块
	否
	套
	6
	（1）端口数量：4个
（2）端口类型：模拟输入
（3）端口电流：4-20毫安
	7天
	否

	25
	交换机电源适配器
	否
	套
	7
	12V 1A 交换机电源适配器
	7天
	否

	26
	物联网中心网关电源适配器、micro数据线
	否
	套
	4
	12V 1A 网关电源适配器
	7天
	否

	27
	照明灯座
	否
	套
	5
	（1）规格：E27灯座，86型明装带底盒
（2）功率：6A 250V AC
	7天
	否

	28
	网络摄像机电源适配器
	否
	套
	6
	12V 1A 电源适配器
	7天
	否

	29
	LED小灯泡
	否
	套
	6
	0.5W暖光，E27螺口
	7天
	否

	30
	高频读写器
	否
	套
	1
	新大陆高频读写器
	7天
	否

	31
	USB转串口线
	否
	套
	2
	1.5mUSB转串口线
	7天
	否

	32
	串口终端网线、串口终端公对母串口线、串口终端母对母串口线
	否
	套
	3
	1.5mUSB转串口线，1.5m网线
	7天
	否

	33
	激光对射模组*1对(一个3线、一个2线)、激光对射安装支架*2个（1套）
	否
	套
	4
	M12/M18远距离可见光激光对射光电感应开关传感器E3F-20C1/L 30C1
	7天
	否

	34
	电动推杆固定块
	否
	套
	7
	U型卡扣管抱箍
	7天
	否

	35
	多层警示灯
	否
	套
	2
	多层警示灯
	7天
	否

	36
	热敏票据打印机电源线、热敏票据打印机数据线
	否
	套
	5
	USB转串口线0.5m
	7天
	否

	37
	串口终端
	否
	套
	1
	RS232+485双串口终端有人物联网USR-TCP232-410s工业级modbus rtu转tcp以太网网络网口通讯模块网关
	7天
	否

	38
	空气质量传感器模块
	否
	套
	8
	MQ-135空气质量传感器 有害气体检测报警模块 高灵敏度MQ135
	7天
	否

	39
	可燃气体传感器模块
	否
	套
	8
	MQ-2 MQ-131 3/4/5/6/7/8/9烟雾酒精一氧化碳可燃气体传感器模块
	7天
	否

	40
	限位开关
	否
	套
	8
	德力西电气微动行程开关LXW5-11G1滚轮自复位限位开关 微型开关G2
	7天
	否

	41
	串口终端电源适配器
	否
	套
	6
	12V 1A 电源适配器
	7天
	否

	42
	物联网应用开发终端DB9公头转接线端子线*2、物联网应用开发终端数据线*1
	否
	套
	8
	DB9公头转接线端子线
	7天
	否

	43
	物联网应用开发终端电源适配器
	否
	套
	7
	12V 2A端子口电源适配器
	7天
	否

	44
	USB HUB ,USB HUB数据线
	否
	套
	4
	4口USB30集线器4-Port USB3.0 Hub型号/Model:MH4U输入/Input:USB.A3.0输出/Output:USB-A3.0*4供电口/Power Interface:5=2A
	7天
	否

	45
	USB转TTL串口模块[含双母杜邦线(单条线数5)],21cm公对母杜邦线 (单条线数 40)
	否
	套
	6
	21cm公对母杜邦线
	7天
	否

	46
	ST-LINK仿真器、ST-LINK仿真器4P 连接线1、ST-LINK仿真器4P 连接线2、ST-LINK仿真器数据线、ST-LINK仿真器排线
	否
	套
	7
	ST-LINK仿真器排线 标准版
	7天
	否

	47
	继电器(含继电器连接座)
	否
	套
	5
	8脚10A 30VDC
	7天
	否

	48
	USB转串口线
	否
	套
	5
	通用USB/RS232转换器，无需外加电源，兼容USB、RS232标准。
（1）接口形式：USB端A类接口公头，DB9公头
（2）接口保护：±15KVESD防静电保护
	7天
	否

	49
	UHF射频读写器配件（1套）
	否
	套
	3
	含1个U型支架、M6*8六角螺丝 带平垫4个、3张超高频卡、UHF射频读写器电源适配器1个（1套）
	7天
	否

	50
	单联继电器模块
	否
	套
	5
	该继电器模块的输入采用光耦隔离方式，信号回路与供电回路完成隔离。触发信号正控、负控兼容设计。
（1）供电电压：DC 5V
（2）静态电流：5mA
（3）工作电流：65mA
（4）触发电流：2～4mA
	7天
	否

	51
	RS-232转RS-485的无源转换器
	否
	套
	2
	RS-232转RS-485的无源转换器
	7天
	否

	52
	温湿度传感器
	否
	套
	1
	传感、变送一体化设计，适用于暖通级室内环境温湿度测量。采用专用温度补偿电路和线性化处理电路。传感器性能可靠、使用寿命长、响应速度快。多种型号满足ROHS无铅化要求。
（1）供电：24V DC
（2）准确度：温度：0.5度    湿度：±3%RH
（3）量程：温度量程：-10-60度    湿度量程：0-100%RH
（4）工作温度：0-100度
（5）响应时间：＜15S（1M／S风速）
（6）输出信号：4-20MA
（7）负载能力：电流输出型：≤500Ω
	7天
	否

	53
	接近开关安装支架
	否
	套
	4
	配套安装支架
	7天
	否

	54
	接近开关
	否
	套
	4
	（1）外形直径：12mm；
（2）检测距离： 2mm；
（3）输出电流： 200mA；；
（4）电感式；
（5）工作电压：6V～36V；
（6）圆柱形。
	7天
	否

	55
	摄像机支架
	否
	套
	2
	摄像机支架
	7天
	否

	56
	光照度传感器
	否
	套
	1
	采用高灵敏度的光敏原件作为传感器，具有测量范围宽，使用方便，便于安装，传输距离远等特点。
（1）供电电压：DC 24V；
（2）输出形式：电流：三线4mA~20mA；
（3）准确度：±5% F.S；
（4）重复测试：±4% F.S；
（5）温度特性：±0.3% F.S/℃；
（6）使用环境：0℃～50℃、5%RH～95%RH（非结露）；
（7）存储环境：0℃～50℃、5%RH～95%RH（非结露）。
	7天
	否

	57
	4G通讯终端电源适配器
	否
	套
	7
	12V 1A 电源适配器
	7天
	否

	58
	4G通讯终端天线(WIFI天线)
	否
	套
	3
	4G通讯终端天线(WIFI天线)
	7天
	否

	59
	铝条(0.2米*3、0.1米*4)
	否
	套
	4
	0.2米*3、0.1米*4
	7天
	否

	60
	风速传感器
	否
	套
	2
	该风速传感器采用三杯设计理念可以有效获得外部环境信息，壳体采用优质铝合金型材，外部进行电镀喷塑处理，具有良好的防腐、防侵蚀等特点，能够保证仪器长期使用无锈琢现象，同时配合内部顺滑的轴承系统，确保了信息采集的精准性。被广泛应用于温室、环境保护、气象站、船舶、码头、养殖等环境的风速测量。
技术规格：
（1）使用场所：室外；
（2）防水类型：防水；
（3）精度（电流输出型）：1M/S(0.2M/S启动)；
（4）量程：0-30m/s；
（5）供电电压：12-24V DC；
（6）输出信号：4-20MA。
	7天
	否

	61
	485型电机调速器
	否
	套
	2
	（1）工作电压：DC 8V～24V
（2）电源防接反保护：有
（3）过压保护：有
（4）过流保护：有
（5）最大工作电流：每路3A
（6）电机接口：2路
（7）调速范围0%～100%
（8）电机过流检测：有
（9）控制方式：modbus RTU协议
（10）控制参数：方向、速度、停止、刹车
（11）PWM频率：1K～10K可设置（默认10K）
	7天
	否

	62
	直流电机
	否
	套
	2
	（1）工作电压：DC 24V
（2）转速：200rpm
	7天
	否

	63
	直流电机凸轮
	否
	套
	2
	直流电机凸轮
	7天
	否

	64
	电机固定支架1个及配件(4个3*8螺丝4个m3螺母,6个3*6螺丝)
	否
	套
	2
	4个3*8螺丝4个m3螺母,6个3*6螺丝
	7天
	否

	65
	行程开关(单轮式)
	否
	套
	2
	单轮式
	7天
	否

	66
	两输入模拟量通讯模块
	否
	套
	16
	（1）端口数量：2个
（2）端口类型：模拟输入
（3）端口电流：4-20毫安
	7天
	否

	67
	RGB灯条
	否
	套
	7
	（1）工作电压：DC 24V
（2）工作电流：＜240mA
（3）LED视角：120度
（4）颜色：RGB
	7天
	否

	68
	摄像机支架
	否
	套
	2
	配套安装支架
	7天
	否

	69
	仿真器
	否
	套
	4
	含1个仿真器彩带连接线和1个仿真器数据线（1套）
	7天
	否

	70
	行程开关
	否
	套
	3
	该行程开关用于检测物体行程，实现自动化控制或位移限制，提供信号输出线。
（1）额定工作电压(Ue)：380V(AC),220V(DC)
（2）额定工作电流 (Ie)：0.30A(AC),0.12A(DC)
（3）约定发热电流 (Ith)：5A
（4）额定冲击耐受电压 (Uimp)：6000V
（5）额定操作频率：1200次/h
（6）通电持续频率：40%
	7天
	否

	71
	安全光幕传感器配件(含4个支架、4颗螺母、4颗螺丝)
	否
	套
	3
	数据线0.5米，4个支架、4颗螺母、4颗螺丝
	7天
	否

	72
	微波感应开关
	否
	套
	5
	（1）工作电压：DC 24V
（2）感应方式：主动式
（3）工作温度：-20℃—+55℃
（4）静态功耗：0.5瓦
（5）输出方式：继电器
	7天
	否

	73
	mini USB数据线
	否
	根
	50
	miniusb数据线梯形t型口，0.5米，可传输数据，用于调试器使用
	7天
	否

	75
	语音识别模块
	否
	套
	55
	转PH2.0-4P
	7天
	否


1．功能要求：
采购设备应满足物联网工程学院实训室实践使用，详细参数指标见上述表格。
2．验收标准：按照国家相关标准、采购文件（包括附件采购清单）及成交方的响应文件、合同约定内容进行验收。
3．后续运营维护、升级更新、备品备件等要求：
供应商需提供至少1年（本次采购属于配件和耗材质保1年）的免费质保期，质保期内如设备出现非人为损坏故障，供应商需在 48 小时内响应维修需求，无法维修的需免费更换同型号设备。
质保期外，供应商需提供长期的维修服务及配件供应，维修费用及配件价格需合理透明。
三、服务要求
	序号
	指标项
	重要性
	指标要求

	1
	供货期／服务期／工期
	
	合同签订后7个工作日内完成所有设备的交付。

	2
	交货／服务／建设地点
	
	江苏信息职业技术学院物联网工程学院内指定地点。

	   3
	质保期
	
	自验收合格之日起计算，所有硬件1年免费保修，所有软件1年免费保修升级

	   4
	包装和运输
	
	供应商应提供货物（货物需为原厂包装）运至项目现场所需要的包装，以防止设备在运输中损坏或丢失。

	


5
	服务标准／
售后服务要求
	
	电话报修后24小时上门服务、24小时内排除故障。
所有硬件过免费保修期后，所有软件过免费保修升级期后继续提供技术支持，硬件优惠收取配件费用（参考投标所列价格或合同签订时的价格进行折扣优惠），软件优惠进行维修升级，响应速度同保修期响应速度。

	
6
	安装调试
	
	安装和调试过程中需要的专用器具和其他物资由供应商负责，采购人负责相应的现场协调等方面的协调配合工作。安装与调试所产生费用由供应商承担。

	7
	培训要求
	
	提供必要的现场培训与线上培训等，交通等与培训相关的费用均由成交供应商承担。

	8
	验收标准
	
	按照供应商响应文件及采购文件确定的技术和服务指标进行验收。

	9
	付款方式
	
	    货物项目：如仪器设备安装调试到位并验收合格后，合同总金额一次性付清。
    若中标人为中小企业，将落实《保障中小企业款项支付条例》。
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第四部分  合同主要条款
需方（采购人）：                         ；
供方（中标方）：                        ；
1、 合同不可分割部分：
招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，供方在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。
2、 合同备案：
合同一式三份，甲方两份，乙方一份。
3、 合同生效：
本合同由供需双方签字、盖章，并经采购代理机构见证后生效。


需方（采购人）：                （盖章）   供方（中标方）：       （盖章）
法定（授权）代表人：                      法定（授权）代表人：                 
        年      月       日                       年      月       日











第五部分  附  件
附件1：报名投标确认函
附件2：投标函
附件3：开标一览表
附件4：报价明细表
附件5：法定代表人资格证明
附件6：法定代表人授权书






















附件1：
报名投标确认函

江苏信息职业技术学院招投标中心（0510-83296751）：
我公司完全符合                                     项目招标公告中对投标人资格条件的要求，自愿以本传真报名参加你单位的招标，并将按时参加投标。 
我公司郑重声明：我公司与本招标项目及该项目相关人员之间均不存在可能影响招标公正性的任何利害关系。

投 标 相 关 信 息

投标项目名称：                               
招标项目编号：                               
投标人名称（公章）：
经办人：                       
联系电话：
传真电话：
Email:
年　  月　  日
注：本报名投标确认函不需装入投标文件中。














附件2
投     标    函
江苏信息职业技术学院招投标中心：
我方经仔细阅读研究              项目招标文件（项目编号           ），已完全了解招标文件中的所有条款及要求，决定参加投标，同时作出如下承诺：
1、我公司与本招标项目及该项目相关人员之间均不存在可能影响招标公正性的任何利害关系。
2、愿按招标文件的要求提供货物和服务，投标货物及服务的投标总价为：
（小写）              ，（大写）                              。
3、接受招标文件的所有条款、条件和规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。
4、同意按照招标文件的要求提供所有资料、数据或信息。
5、认可贵方有权决定中标人或否决所有投标，并理解最低报价只是中标的重要条件，贵方没有义务必须接受最低报价的投标。
6、我方如中标，将保证遵守招标文件对投标人的所有要求和规定，履行自己在投标文件（含修改书）中承诺的全部责任和义务。
7、本投标文件的有效期为投标截止日后90天内，如我方中标，有效期将延至合同有效期终止日为止。
8、与本次招投标有关的事宜请按以下信息联系：
地    址：                       邮政编码：                      
电    话：                       传    真：                      
Email：                                          
投标人名称：                              （公章）  
授权代表（签字或盖章）：                           
 日   期：                                   





附件3
开标一览表（格式）

投标供应商全称（盖章）：                       项目编号： 
	项目总报价
（人民币）
	小写：                 元（大写：                 元）

	交货期
	合同签订生效后       完工； 

	服务要求
	符合招标文件要求

	质保期
	

	项目负责人
	

	投标文件
份数
	正本1份，副本2份。


法定代表人或授权代表签字：                     日期：   年   月   日
填写说明：
开标一览表中的内容应与投标函内容一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章或签字。








附件4
报价明细表（自拟）





























附件5
法定代表人资格证明
江苏信息职业技术学院招投标办公室：
    单位名称：                  
   地址：                   
   姓名：        性别：       职务：           
   身份证号码：              ，系   （  投标人名称）  的法定代表人，以本公司名义参加江苏信息职业技术学院 （项目名称）、项目编号：           招标采购的投标活动，代表本公司签署投标文件、进行合同谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明。
 
                投标人名称：          （公章）
                        日期：     年  月  日



附件6
法定代表人授权书
江苏信息职业技术学院招投标中心：

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的 （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（公司名称） 的 （被授权人的姓名、职务 ） ，身份证号码：          ,为本公司的合法代理人，参加江苏信息职业技术学院（项目名称）、项目编号：            的投标，以本公司名义处理与之有关的一切与事务。
本授权书于_______年____月____日签字或盖章后生效。

法定代表人（签字或盖章）：____________
被授权人（签字）：  ____________
投标人名称：                        （公章）
日期：        年     月     日








