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第一部分   投标邀请

江苏信息职业技术学院招投标中心受学校委托，就学校采购2023-2024学年耗材采购（物联网学院）项目进行公开招标，现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。
一、招标项目名称及编号
名称：2023-2024学年耗材采购（物联网学院） 
      编号：JSITHW2024102202
二、 招标货物品名、数量及技术规格： 
详见本招标文件第三部分“采购需求及有关说明”。
三、最高限价：6万元
四、 投标人资质要求
参加本次招标活动的投标人除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件：
1.投标人具有独立承担民事责任能力的其他组织。
[bookmark: _Hlk167972297]2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为。
3.本次招标不接受联合体投标，不得转包、分包。
五、投标人资格审查方式：资格后审。
六、招标文件获取：投标人自行下载。
七、投标文件接收信息：
1．投标报名确认：潜在投标人如确定参加投标，请务必于2024年10月31日16时00分前将“报名投标确认函”（格式见招标文件第五部分“附件1” ）填写完整后，发送至邮箱402183372@qq.com。
2．投标文件开始时间：2024年11月11日09时00分
3．投标文件截止时间：2024年11月11日09时30分
如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
八、开标有关信息
开标时间：2024年11月11日09时30分
开标地点：江苏信息职业技术学院行政楼1楼102会议室。
九、本次招标联系事项：
联系人：王老师
联系电话：0510-83296751
联系单位：江苏信息职业技术学院招投标办公室
联系地址：江苏省无锡市钱藕路1号




                                   江苏信息职业技术学院
                                        招投标中心
                                      2024年10月24日
[bookmark: _GoBack]
第二部分  投标人须知
一、招标文件
1.1. 名词定义
本招标文件中的招标人、投标人、中标人分别指：
（1）招标人指江苏信息职业技术学院，亦称买方。
（2）投标人指响应招标并具备相应资质的参与投标的制造（厂）商、代理商。
（3）中标人指最后中标的投标人，亦称卖方。
1.2. 招标文件的组成
本招标文件由下列部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）采购需求及有关说明
（4）合同主要条款
（5）附件目录及格式
1.3. 招标文件的澄清
如投标人对招标文件的某些内容有疑问，应在投标截止时间3日前以书面形式传真通知招标人，招标人将予以书面答复。招标人认为有必要时，可将答复内容（包括疑问内容，但不包括疑问来源）在江苏信息职业技术学院网站上公开发布。
1.4. 招标文件的补充和修改
（1）招标人有权在投标截止时间3日前对招标文件进行补充和修改，补充和修改的内容在江苏信息职业技术学院网站上公开发布。补充和修改的内容作为招标文件的组成部分，对投标人具有同等约束作用。
（2）如招标文件的补充和修改对投标人准备投标的时间有影响，招标人有权决定推迟投标截止时间和开标时间。
二. 投标文件
2.1. 投标文件的语言
（1）投标文件及来往函件均应使用中文。
（2）产品说明书、样本等非中文材料，其中的要点应附有中文译文。
2.2. 投标文件的组成
投标人编写的投标文件包括以下部分：
（1）目录索引
（2）投标函（格式见附件2）
（3）开标一览表（格式见附件3）
（4）报价明细表（格式见附件4）
（5）服务方案（格式自拟）
（6）承诺书或技术协议书（格式自拟）
（7）投标人资格证明文件（详见2.3）
（8）技术规格响应/偏离表（格式见附件7）
（9）投标人认为需要陈述的其他内容（格式自拟）
2.3. 投标人资格证明文件
（1）营业执照副本复印件
（2）税务登记证副本复印件
（3）法定代表人资格证明原件（格式见附件5）
（4）法定代表人授权书原件（格式见附件6）
（5）法定代表人及授权代表身份证复印件或其他相关证明材料
（6）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为。（提供查询结果截图）
以上资格证明文件的复印件均需加盖投标人公章
2.4. 投标文件的形式及签署
（1）投标人需提交投标文件正本1份、副本2份，并在投标文件的封面上明确标明投标文件正本和副本。如投标文件正本与副本有不同之处，以正本为准。
（2）投标文件正本与副本均应使用A4型纸打印，图表等可按同样规格的倍数扩展，且经授权代表签署。
（3）投标文件不应有涂改、增删之处，但如有错误必须修改时，修改处必须由原授权代表签署。
2.5. 投标文件的密封和标记
投标人应将投标文件用封套加以密封，在封口处粘帖密封条，盖骑缝公章，并在封套上标明：
（1）收    件  人：江苏信息职业技术学院招投标中心
（2）招标项目编号：                                
（3）招标项目名称：                                
（4）投标人名称：                                  
（5）投标人地址：                                  
（6）联系电话：                                    
（7）开标之前不得启封
没有按上述规定密封和标记的投标文件，招标人将不承担投标文件错放或提前开启的责任，由此造成提前开启的投标文件招标人将予以拒绝。
三、投标细则
3.1. 投标货物（服务）
投标货物必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的规格、性能和质量的要求，达到国家或行业规定的标准，属于国家强制认证的产品的必须通过认证。
3.2. 投标报价
（1）投标总价应是完税后（免税进口货物除外）的用户地交货价，其中应包含运输、搬运、安装调试、人工、保修等全部费用。
（2）国（境）内供货的货物以人民币报价；
3.3. 投标文件的递交
（1）投标人应仔细阅读招标文件的所有内容并作出实质性的响应，同时按招标文件规定的要求和格式，提交完整的投标文件。
（2）投标文件应在投标截止时间前送达，逾期送达或未送达指定地点以及未按招标文件要求密封的投标文件，招标人将拒收或不启封退给投标人。
（3）招标人不接受电报、电话、传真及电子邮件投标。
3.4. 投标文件的修改和撤回
（1）投标截止时间后投标文件不得修改。
（2）投标截止时间前投标人可以撤标，但在投标截止时间后不允许撤标。
3.5.联合投标
本次招标不接受联合体投标。
3.6. 投标有效期
从投标截止时间起，投标有效期为90天。
3.7. 招标终止
投标截止后，如投标人少于3个，招标人有权选择其他采购方式并终止本次招标。
四、开标、评标
4.1. 招标人按规定的时间和地点进行公开开标，投标人可派代表（持授权代表身份证明）参加。投标人未派代表参加开标的，视为默认开标结果。
4.2. 开标时，招标人将邀请投标人代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、交货期等投标文件的主要内容。
4.3. 招标人组织用户代表和有关技术、经济方面的专家组成评标委员会进行评标。
4.4. 在详细评标之前，招标人和评委要对投标人的投标资格以及投标是否对招标文件的实质性要求和条件作出响应进行审查。
4.5. 对招标文件的实质性要求和条件作出响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件、指标和规格相符，没有重大偏离的投标。招标人和评委判定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。
4.6. 投标文件出现（但不限于）下列情况之一的，由评标委员会评审后作无效投标或废标处理：
（1）超出经营范围投标的；
（2）不具备招标文件规定的资格条件及未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；
（3）无法定代表人签字或盖章，签字人无法定代表人有效授权的；应加盖投标人公章而未盖章的；
（4）投标有效期不足的；
（5）同一投标人提交两个及以上投标报价的；
（6）投标报价不合理明显低于成本的；
（7）重要技术指标和参数不满足招标要求的；
（8）重要内容或关键字迹模糊不清无法辨认的；
（9）其它未对招标文件实质性要求和条件作出响应的；
（10）不同投标人投标文件相互混装的；
（11）不同投标人投标文件中的项目相关人员出现同一人的；
（12）不同投标人的投标文件内容出现非正常一致的；
（13）故意哄抬价格或压价等其它恶意串通投标的；
（14）有损害招标人和用户利益的规定的。
4.7. 评标委员会认为有必要时，将要求投标人述标或对投标文件中某些内容作出澄清或说明，但不接受投标人主动提出的澄清和说明。
4.8. 评标委员会将从投标人的投标报价、产品质量、技术方案、售后服务、企业状况等经济、技术和商务及其他优惠条件等方面，依据评标方法，对所有投标文件进行综合评审。
五、评标方法及评分标准
5.1.评标方法
投标人通过初审的，本项目采用综合评标法。
评标小组将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，由评审委员会举手表决直接被确定为中标人。
评分标准：
	序号
	评审项目
	评审内容及规则

	1
	投标价格（50分）
	满足招标文件要求且报价最低的供应商的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（评标基准价/投标报价）×50。

	2
	技术参数响应度
（20分）
	针对招标文件详细技术参数及配置要求”的响应情况进行打分，满足全部条款得满分16分。“★”号条款为重要条款，每有一项负偏离扣2分；其余非“★”号条款为普通条款，每有一项条款负偏离扣1分，扣完为止。
根据投标文件中列出详细的实验课程及实验实训项目等方案进行打分，方案中需有明确的课程名称、实验类别、实验实训项目名称、实验课时等。实验课程设置完全符合人才培养方案、实验实训项目丰富、课时分配合理得4分，实验课程设置基本符合人才培养方案、实验实训项目基本齐全、课时分配基本合理得2分，实验课程设置不符合人才培养方案、实验实训项目不齐全、课时分配不合理得1分。不提供实验实训方案得0分。

	3
	项目技术实施方案（3分）
	提供有完善、详细的系统架构组建方案、后期运营方案以及系统设备功能扩展应用方案，且人员配备、分工、实施准备、进度安排、质量控制、检测及验收、项目移交等方面描述较为详细、具体，较为可行。优得3分，良得2分，一般得1分。

	4
	系统演示（9分）
	现场演示搭载鸿蒙系统后，MIPI LCD显示屏显示功能，可以展示鸿蒙系统的图形界面和交互效果，在显示界面上，用户可以通过触摸操作进行滑动、点击等交互，体验鸿蒙系统的流畅性和响应速度。功能演示完整得3分，部分演示得1分，演示功能不能实现或不演示不得分；

	
	
	现场演示WIFI和蓝牙功能，通过鸿蒙系统演示这些无线通信技术的连接和使用，通过开发板连接至WIFI网络，实现与其他设备的网络通信和数据传输；演示蓝牙设备的配对和连接，以及蓝牙数据的传输和接收。功能演示完整得3分，部分演示得1分，演示功能不能实现或不演示不得分；

	
	
	现场演示开发板搭载鸿蒙系统后连接摄像头进行图像采集和显示，通过鸿蒙系统的摄像头API，用户可以实现摄像头的开启、关闭、拍照、录像等功能，并可以在显示屏上实时查看摄像头捕捉的图像。功能演示完整得3分，部分演示得1分，演示功能不能实现或不演示不得分；

	5
	投标人同类业绩（3分）
	投标人在2021年1月1日至今具有相关项目的成功应用案例（业绩时间以签订合同时间为准，提供合同复印件并加盖公章，原件备查），有1个得1分，最多得3分。

	6
	企业实力（10分）
	投标人或所投设备生产厂商是教育部产学研协同育人项目合作单位的，提供教育部网站公示截图并加盖公章，得1分，没有或者未提供者得0分。

	
	
	投标人或所投设备生产厂商具有产业教授，提供教育厅网站公示截图或产业教授证书复印件并加盖公章，得1分，没有或者未提供者得0分。

	
	
	投标人或所投设备生产厂商具备鸿蒙系统应用开发平台、边缘计算服务系统、设备联网系统著作权的，提供著作权证书复印件并加盖公章，每提供一个得1分，共计3分，没有或者未提供者得0分。

	
	
	投标人或所投设备生产厂商通过企业知识产权管理贯标备案的，提供知识产权局网站公示截图和知识产权管理体系认证证书复印件并加盖公章，得2分，没有或者未提供者得0分。

	
	
	投标人具有有效期内的ISO14001环境管理体系认证、ISO9001质量体系认证、OHSAS18001职业健康安全管理体系认证，每提供1个得1分，最多得3分，没有不得分（提供证书复印件并加盖公章或提供网站截图并加盖公章）。

	7
	服务（5分）
	针对招标要求服务能力部分，提供售后服务方案：售后服务体系、售后服务机构及人员、售后服务承诺、售后服务应答及处理时间，质保期内的售后服务范围和收费情况由评委酌情打分，优得3分，良得2分，一般得1分。

	
	
	培训方案：对供应商的培训方案及计划由评委酌情打分，优得2分，一般得1分。


5.2. 对未中标的投标人，招标人不作未中标解释。
  六、 定标
6.1. 评标委员会按照得分高低顺序对投标人进行排列。报价相同的，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。
6.2. 评标小组认为所有投标报价均不合理或所有投标方案均不能满足招标人要求时，有权否决所有投标，评标小组也没有义务必须接受最低报价的投标。
6.3. 出现下列情形之一的，招标人有权决定本次招标作废标处理：
（1）发生影响招标公平、公正的违法、违规行为的；
（2）投标人的投标报价均超过了采购预算，学校不能支付的；
（3）因重大变故，采购任务取消的。
6.4. 对未中标的投标人，招标人不作未中标解释。
七、中标通知书及合同的签订
7.1. 中标人确定后，招标人将通过学校官方网站公告1天，公示期满无异议，即向中标人发出中标通知书。
7.2. 中标人收到中标通知书后，应在30日内与招标人签订采购合同，过期视为放弃中标。
7.3. 本招标文件和中标人的投标文件包括中标人所作出的各种书面承诺将作为招标人与中标人双方签订合同的依据，并作为合同的附件与合同具有同等法律效力。
7.4. 如投标人中标后悔，招标人将取消该投标人本次中标资格及今后两年内的投标资格。
八、其他
8.1. 本次招标不收中标服务费。
8.2. 投标人无论中标与否，招标人不承担投标人参加投标的任何费用。

第三部分  采购需求及有关说明
一、采购内容：
	名称
	单位
	数量

	鸿蒙智能开发板
	个
	7

	高清触摸屏
	个
	7

	摄像头
	个
	7

	4G模块
	个
	7

	Zigbee模块
	个
	7

	WIFI模组
	个
	7

	光照传感器模块
	个
	7

	烟雾传感器模块
	个
	7

	火焰传感器模块
	个
	7

	继电器模块
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2、 技术服务主要参数要求：
鸿蒙智能开发板套件集成了CPU、GPU、NPU、VPU于一体，满足轻量级AI计算，适合物联网网关、NVR、安防监控、工控平板、车载中控、视频会议一体机等多种应用场景的教学与实训，促进产教融合，提升学生实际操作能力。同时鸿蒙智能开发板套件支持多种操作系统和丰富的技术资料，为教师和研究人员提供了广阔的技术创新空间，可以推动相关技术的研发和创新，为行业发展和技术进步做出贡献。
主要技术参数要求如下：
	名称
	性能要求

	鸿蒙智能开发板
	★（1）采用RK3568四核64位Cortex-A55处理器，主频最高可达2.0GHz，基于22nm先进制程工艺，具有强大的数据处理能力，能够满足复杂的网络通讯和处理需求；
（2）作为物联网系统中的关键节点，实现设备间的数据传输和分析；
（3）通过丰富的接口和强大的数据处理能力，实现与各种工业设备和传感器的无缝连接和高效协同；
★（4）支持OpenHarmony、Android11和Linux系统，提供丰富的技术资料和开发工具，便于用户快速开发和部署应用；
★（5）NPU: 1.0Tops、GPU: Mali G52、内存: 4GB LPDDR4/4X 、存储: 64GB eMMC 、ISP: 支持 3A、HDR、3DLUT、BLC 等；
（6）视频编码器: 1080p@60fps H.265/H.264；
（7）RGA 2D 图像引擎: 2D 图像裁剪、格式转换、缩放、旋转、图片叠加等；
（8）视频解码器: 4k@60fps H.265/H.264/VP9；
（9）JPEG 编码器: 最大支持 8192x8192，高达每秒 9000 万像素；
（10）JPEG 解码器: 最大支持 8176x8176，每秒 7600 万像素；
（11）电源芯片: RK809 (内置音频、RTC 等)；
（12）显示接口:HDMI OUT: 1080p@120Hz, 4k@60Hz、MIPI DSI: 1080p@60Hz；
（13）网络接口:Ethernet: 自适应千兆网口 x2；
（14）M.2 WIFI 接口: 支持 Intel 3165, rtl8822ce, rtl8822be ；
（15）通信接口:UART (串口): 排针引出；
（16）USB HOST: 两路 USB HOST 3.0, 两路 USB HOST 2.0；
（17）传感器接口: IR 红外接收；
（18）外接存储接口:支持 TF 卡、支持 M.2 接口硬盘；
（19）音频接口: 三段式耳机座子；
★（20）其他接口: 3 个功能按键,、2 个可编程按键、1 个可编程 LED、40Pin 外扩 IO、风扇接口；

	高清触摸屏
	（1）尺寸：10.1英寸；
（2）分辨率：1280×800像素；
（3）显示面板：IPS全视角面板，提供广阔的视角和出色的色彩表现；
★（4）亮度：亮度范围可能在300cd/m²至800cd/m²之间；
（5）对比度：对比度通常在800:1至1000:1之间，高对比度能呈现更丰富的色彩层次和细节；
（6）可视角度：具有178°（左右/上下）的宽广可视角度，确保在不同角度下都能获得清晰的画面。
（7）接口类型：MIPI接口，支持MIPI DSI（显示串行接口）或MIPI CSI（摄像头串行接口）；
★（8）色彩深度：16.7M色，提供丰富的色彩表现。
（9）响应时间：通常在10ms至25ms之间，快速响应时间有助于减少画面拖影和模糊现象。

	摄像头
	（1）传感器类型：CMOS图像传感器；
★（2）传感器像素：800万像素；
（3）最高分辨率：3264×2448；
（4）像素尺寸：1.12µm×1.12µm；
（5）光学尺寸：1/4英寸；
（6）帧速：30FPS；
（7）像素技术：采用OmniBSI-3像素技术；
（8）接口类型：MIPI接口，支持多达4个通道；
（9）图像控制：通过串行摄像机控制总线（SCCB）接口提供各种格式的全帧、亚采样和加窗的图像；
★（10）图像质量：支持缺陷像素校正、自动黑电平校正、镜头阴影校正和交替行HDR等图像质量控制功能；
（11）应用范围：可用于笔记本电脑、液晶显示器、安防摄像、视频会议等多种场景，也适用于智能手机、AR/VR设备、无人机、3D扫描仪、PAD、安全设备、嵌入式系统、虹膜识别技术、智能家居、汽车、工业内窥镜、医疗仪器等领域；

	4G模块
	（1）采用LTE技术，支持高速数据传输，能够满足大数据、高质量音视频和图像等传输需求；
（2）通过接入运营商提供的网络，能够将设备连接到互联网，实现远程通信和数据传输；
★（3）模组内置丰富的网络协议和工业标准接口，如USB、UART、I2C等，便于与各种设备连接和集成；
★（4）频段：LTE FDD：B1/B3/B5/B8、LTE TDD：B34/B38/B39/B40/B41、TD-SCDMA：B34/B39、WCDMA：B1/B8、CDMA：BC0、GSM：900/1800 MHz；
（5）数据速率：LTE FDD：最大150 Mbps（下行）/ 最大50 Mbps（上行）、LTE TDD：最大130 Mbps（下行）/ 最大30 Mbps（上行）；
（6）UMTS：DC-HSPA+：最大42 Mbps（下行）、HSUPA：最大5.76 Mbps（上行）；
（7）WCDMA：最大384 bps（下行/上行）、TD-SCDMA：最大4.2 Mbps（下行）/ 最大2.2 Mbps（上行）；
（8）CDMA2000：EVDO：最大3.1 Mbps（下行）/ 最大1.8 Mbps（上行）、1X Advanced：最大307.2 kbps（下行/上行）；
（9）GSM：EDGE：最大296 kbps（下行）/ 最大236.8 kbps（上行）；
（10）GPRS：最大107 kbps（下行）/ 最大85.6 kbps（上行）；

	Zigbee模块
	（1）采用低功耗设计，适用于电池供电设备，能够长时间稳定运行；
（2）支持多设备之间的连接，可以实现设备之间的互联互通；
（3）采用可靠的通信协议，可以有效地避免数据丢失和干扰，确保通信的可靠性；
（4）具有简单、灵活的部署方式，可以快速搭建起无线通信网络；
（5）具有自组织和自愈能力，当网络中有节点出现故障时，网络可以自动进行修复和调整，确保通信的连续性和稳定性；
（6）主控芯片采用CC2530；
★（7）接口类型:USB/UART/SPI；
（8）传输速率:9600Kbps工作频段:2.4GHz；
（9）工作电压:5V有效通信距离:300m；
(10)系统配套开发手册，开发固件驱动，提供应用方案代码；

	WIFI模组
	（1）能够将设备通过无线信号连接到互联网，通过无线信号传输数据，实现设备的远程控制和访问；
（2）支持同时连接多个设备，不仅提供互联网连接，还能在设备之间传输数据；
（3）能够连接各种物联网设备，实现信息的互通，支持多种无线网络加密方式，确保用户数据的安全传输；
（4）核心：ESP32-D0WDQ6芯片，双核Xtensa® 32位LX6 CPU，频率范围80 MHz至240 MHz可调。
（5）内存：448 KB ROM、520 KB SRAM、16 KB RTC SRAM、4 MB QSPI闪存；
★（6）Wi-Fi：支持802.11 b/g/n（2.4 GHz），速度高达150 Mbps，支持Wi-Fi多媒体（WMM）、TX/RX AMPDU和立即块确认（Immediate Block ACK）；

	光照传感器模块
	（1）工作电压 3.3V～5V；
（2）输出形式：DO 数字开关量输出（0 和 1）和 AO 模拟电压输出；
（3）产品模块特色：①采用灵敏型光敏电阻传感器；②比较器输出，信号干净，波形好，驱动能力强，超过 15mA；③配可调电位器可调节检测光线亮度④设有固定螺栓孔，方便安装；⑤使用宽电压 LM393 比较器；

	烟雾传感器模块
	（1）MQ-2 烟雾气敏电阻传感器模块
（2）主要芯片：MQ-2 烟雾气敏电阻传感器探头；
（3）工作电压：直流 3-5V；
（4）适用于家庭或工厂的气体泄漏监测装置，适宜于液化气、丁烷、丙烷、甲烷、酒精、氢气、烟雾等监测装置，探测可燃气体、烟雾 300 至 10000ppm 等等；
（5）产品特点为：①具有信号输出指示；②双路信号输出（模拟量输出及 TTL电平输出）；③TTL 输出有效信号为低电平，可接直接接单片机 IO 口；④模拟量输出 0~5V 电压，浓度越高电压越高；⑤对液化气、丁烷、甲烷、烟雾等有较好的灵敏度；⑥使用寿命长、稳定性好；⑦具有快速响应恢复特性；

	火焰传感器模块
	（1）可以检测火焰或者波长在760纳米~1100纳米范围内的光源；
（2）打火机测试火焰距离为80cm，对火焰越大，测试距离越远；
（3）探测角度60度左右，对火焰光谱特别灵敏；

	继电器模块
	（1）模块常开接口大负载：交流250V/10A，直流30V/10A；
（2）模块工作电压有5V；
（3）模块可以通过跳线设置高电平或低电平触发；
（4）容错设计，即使控制线断，继电器也不会动作；
（5）电源指示灯（绿色），继电器状态指示灯（红色）；
（6）高低电平触发选择端：跳线与LOW短接时为低电平触发，跳线与high短接时为高电平触发；

	激光测距传感器模块
	（1）支持各种功能，如创新用户界面的手势感测、接近检测、障碍物探测与防撞等；
（2）输出PWM信号，高电平持续时间对应检测距离；
（3）环境适应性：能在一定范围内的工作环境温度和保存温度下稳定工作，且具有一定的抗环境光干扰能力；
（4）测量范围：10mm至300mm；
（5）分辨率：可达1mm，提供高精度的测量结果；
（6）工作电压：5V或3.3V（具体取决于应用需求）；
（7）接口类型：I2C或SPI，方便与微控制器或其他数字设备通信；

	触摸传感器模块
	（1）工作电压：2.0V~5.5V；
（2）工作电流：在VDD=3V时，典型值为80uA，最大值为160uA；
（3）输出刷新率：在VDD=3V时约55Hz；
（4）灵敏度选择：具有64阶可选灵敏度，通过SLSE0~5管脚选项进行调节。另外提供2种基阶（base-step）通过OPST管脚选项进行选择；
（5）多种工作模式：提供直接（direct）模式、矩阵（matrix）模式和串行（serial）模式；

	STM32模块
	（1）配备高性能的处理器和丰富的外设接口，能够实现对无线通信模块数据的快速处理和实时响应，提高系统的整体性能和稳定性；
（2）集成了多种外设接口，包括USB、SPI、I2C、USART等，这些接口使得开发板能够方便地与读写器以及其他外部设备进行通信和数据传输；
（3）提供了完善的开发工具和支持库，可以利用这些资源快速地进行无线传感网实验实训和软件开发；
（4）采用意法半导体原装芯片，质量保证，稳定可靠。采用美信半导体原装RS485,RS232通信芯片参数优异，稳定性好。RS232、RS485信号集成双向TVS二极管保护可承受外部设备对信号的高能量瞬态冲击；
（5）接 口: Type-c型USB接口1路，独立带卡扣端子接口1路；
（6）供电电压:5.0VDC，供电电流:<100mA；
（7）芯片型号:STM32F103RCT6、内核: Cortex-M3、最大工作频率:72MHz、主晶振频率:8MHz
RTC晶振频率:32.768KHz、RAM资源:48 KBytes、FLASH资源:258 KBytes、SPI3路,UART5路、IIC 2路,CAN 1路；
（8）USB通信:USB2.0接口与PCB通信；

	心率脉搏传感器模块
	（1）数据采集：微控制器或数字信号处理器负责从信号处理模块接收数字信号，并进行数据采集；
（2）算法处理：采集到的数据需要通过特定的算法进行处理，以计算出心率和脉搏值。这些算法通常基于血红蛋白对红光和红外光的吸收特性，以及反射光信号的周期性变化；
（3）通信接口：微控制器或数字信号处理器还具备通信接口，如I2C、SPI等，用于将计算出的心率和脉搏值传输给其他设备或系统进行进一步的分析和应用；

	人体红外传感器模块
	（1）主要芯片：人体热释电红外传感器BISS0001 芯片；
（2）工作电压：直流 4.5～ 20V；
（3）主要应用：楼道、走廊、卫生间、地下室、仓库、车库等场所的自动照明、 排气扇的自动抽风以及其他电器（白炽灯、荧光灯、蜂鸣器、自动门、电风扇、 烘干机和自动洗衣机），特别适用于企业、宾馆、商场、库房敏感区或安全区和 报警系统，还可用于防盗等用途；

	摇杆模块
	(1)模块具有X、Y两轴模拟输出，可以输出连续的模拟信号，代表操纵杆在X、Y方向上的偏移量;
(2)除了X、Y轴外，模块还具有一个Z轴的数字输出，用于检测操纵杆上的按钮是否被按下;
(3)PS2双轴XY操纵杆控制杆传感器模块广泛应用于游戏手柄、小车摇杆控制、飞行器摇杆控制等领域。通过编程和接口设计，可以实现各种复杂的控制功能;

	震动传感器模块
	(1)压电震动敲击传感器模块的工作原理基于正压电效应，即某些材料在沿一定方向受到外力作用而变形时，会同时在其两个相对表面上出现正负相反的等量电荷，且电荷量与施加外力的大小成正比。当外力去掉后，材料又会恢复到不带电的状态;
(2)当感受到外界振动或敲击（即外力呈周期性变化或瞬时冲击）时，压电敏感元件表面的电荷亦呈现周期性变化或瞬时变化，且变化频率与振动频率或敲击特性一致。通过对压电敏感元件表面电荷信号的采集和测量，即可实现振动或敲击测量的目的。

	NFC-RFID模块
	(1)支持 SP1、12C 和 UART 接口的选择切换有效通信距离在5厘米之内;
(2)可用于 13.56MHz 的非接触式通信兼容 ISO14443 TypeA和 Type B标准工作电压 3.3V电源电压 3.3V-5.5V;
(3)基于 PN532 芯片,用于 13.56MHz 近场通信。该模块配备板载天线,无需外接天线线圈,模块兼容 SPI,I2C,UART 接口进行通信。随着 NFC 库支持 Ar-duino 和 Raspberry Pi,可以方便的用于 NFC 功能产品的开发;

	存储卡
	(1)朗科（Netac）64GB TF（MicroSD）存储卡 A1 U3 V30 4K;
(2)高度耐用行车记录仪&监控摄像头内存卡 读速100MB/s;

	语音识别模块
	（1）供电电压3.3V;串口通信接口；
（2）采用进口高灵敏麦克风；
（3）设计小巧实用，摒弃许多无用的的接口；
（4）LD3320采用有源晶振，稳定可靠；
（5）语音识别非常灵敏，1米以内识别率可达85%；
（6）最多50个词条数量；

	语音合成播放模块
	(1)Gravity I2C/UART双通讯
(2)支持多种文本控制标识
(3)支持中文、英文和中英文混合合成
(4)自带喇叭
(5)供电电压：3.3V~5V
(6)工作电流：160mA
(7)I2C地址：0x40
(8)工作温度范围：-40℃~85℃
(9)产品尺寸：42*32*10.1mm

	视觉识别模块
	(1)多种颜色同时识别;
(2)摄像头采用全新200W摄像头方案清晰度高，可适应各种光线环境，无需补光灯;
(3)带RGB可编程灯，支持DIY编程;
(4)无需敲复杂代码,一键快速实现多颜色同时识别;

	蓝牙模组
	（1）可实现设备之间的无线传输，无需使用电线或数据线，即可进行设备之间的通信和数据传输；
（2）可以与各种设备连接，广泛应用于智能家居、物联网、工业自动化、医疗健康等领域，推动设备间无线互联与控制的发展；
（3）蓝牙模块具备低功耗特性，有助于节能环保，适用于需要长时间运行的设备；
（4）蓝牙4.2标准，支持BR/EDR和BLE，支持Class-1、Class-2和Class-3；
（5）增强型功率控制（EPC）和自适应频率跳变（AFH）；
（6）支持多种蓝牙协议，包括L2CAP、SDP、GAP、SMP等；
（7）I/O接口：SDIO/SPI/UART，高速UART HCI；

	Lora模组
	（1）采用扩频调制技术，低功耗广域网无线通信模块，能够实现几公里的通信距离，适合需要长时间运行的物联网应用；
（2）采用直接序列扩频（DSSS），提高了信号的抗干扰能力和接收灵敏度，确保在复杂环境中稳定通信。
（3）支持多节点同时通信，适用于大规模物联网网络的部署和管理；
（4）支持设备与服务器或网关之间的双向数据传输，实现数据的实时交互；
（5）支持星型、网状等多种组网形式，满足不同应用需求；
（6）工作频段: L102-L-P: 398 ~ 525 MHz、发射功率: 最大 20 dBm、接收灵敏度: -138 dBm @ 0.268 kbps；
（7）传输距离: L102-L: 3500m (视环境而定，受时间、空间、最大功率、天线增益等因素影响)，SMA (外螺内孔)天线；

	GPS北斗导航模组
	(1)集成了GPS（全球定位系统）和BDS（北斗卫星导航系统）功能的定位模块，它能够接收并处理来自这两个系统的卫星信号，提供精确的定位信息;
(2)GPS支持L1频点;
(3)BDS支持B1频点;
(4)水平定位精度通常小于3米（在开阔地），部分高精度模块可达2.5米或更低;
(5)高程定位精度通常小于4.5米;

	指纹识别模组
	（1）指纹识别模块内置高精度的指纹传感器，能够迅速且准确地采集用户的指纹图像；
（2）采集到的指纹图像会经过一系列复杂的处理过程，包括图像增强、二值化、细化、特征提取等，以形成可用于比对的指纹特征模板；
（3）指纹识别模块能够将处理后的指纹特征与数据库中存储的指纹特征模板进行比对，以判断输入指纹是否与已注册的指纹相匹配；
（4）指纹识别模块在指纹数据的存储和传输过程中，采用加密技术确保数据的安全性，防止数据泄露和篡改；
（5）可广泛应用于安全、金融、医疗、工业、门禁、考勤、公共交通、零售、智能家居等多个方面；
（6）LD3320A指纹识别模块，UAAT接口；
（7）采用光学指纹识别芯片，该芯片集成指纹采集、指纹特征识别算法，可以识别存储匹配指纹。
（8）系统配套特征识别代码，提供完善驱动支持；

	鸿蒙开发案例资源
	配套设备教学资源，包括鸿蒙智能开发板南向、北向各5个以上可以实施的完整开发案例，提供全部实施过程文档、代码文件、开发资源及开发环境。



3、 其他服务要求：
（1）供应商应明确承诺投标产品的质量保证期不低于一年；
（2）用户遇到使用及技术问题时，若电话咨询不能解决，供应商应在规定时间内（如48小时内）采取相应措施，提供上门服务，确保产品正常工作。
（3）质保期内，若产品出现非人为因素或不可抗力导致的质量问题，供应商应负责无条件更换或维修。 
四、验收标准：
（1）资料验收：审核合同、技术资料、发票等文件是否齐全，并与实际采购物品相符；检查产品说明书、合格证、质保书是否完整，且内容真实有效。
（2）数量验收：根据采购清单，逐一核对物品的数量，确保与实际采购数量相符。对于分批交付的物品，应逐批进行数量验收，并记录每批的数量。
（3）外观验收：检查产品的外观是否完好，无破损、变形、锈蚀等缺陷；核对产品的颜色、尺寸、规格等是否符合合同要求；检查产品的包装是否完整、牢固，有无破损、受潮、水浸、油污等异状。
（4）功能检测：根据产品说明书和合同要求，对产品进行功能测试，确保各项功能正常；对于复杂设备或系统，应进行详细的性能测试和调试，确保满足使用要求；提供的鸿蒙开发案例资源均可以实施。
（5）安全性检验：检查产品是否符合国家及行业相关的安全标准和规定；对于涉及安全性的产品，如电器、机械设备等，应进行安全认证和检验。
（6）兼容性测试：若产品需要与其他设备或系统配合使用，应进行兼容性测试，确保能够正常工作。
五、采购项目交货期：合同签订后30天内
五、采购项目交付或执行的地点：江苏信息职业技术学院或采购人指定地点。
六、付款方式：验收合格后支付100%货款。 














第四部分  合同主要条款
需方（采购人）：                         ；
供方（中标方）：                        ；
1、 合同不可分割部分：
招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，供方在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。
2、 合同备案：
合同一式三份，甲方两份，乙方一份。
3、 合同生效：
本合同由供需双方签字、盖章，并经采购代理机构见证后生效。


需方（采购人）：                （盖章）   供方（中标方）：       （盖章）
法定（授权）代表人：                      法定（授权）代表人：                 
        年      月       日                       年      月       日











第五部分  附  件
附件1：报名投标确认函
附件2：投标函
附件3：开标一览表
附件4：报价明细表
附件5：法定代表人资格证明
附件6：法定代表人授权书






















附件1：
报名投标确认函

江苏信息职业技术学院招投标中心（0510-83296751）：
我公司完全符合                                     项目招标公告中对投标人资格条件的要求，自愿以本传真报名参加你单位的招标，并将按时参加投标。 
我公司郑重声明：我公司与本招标项目及该项目相关人员之间均不存在可能影响招标公正性的任何利害关系。

投 标 相 关 信 息

投标项目名称：                               
招标项目编号：                               
投标人名称（公章）：
经办人：                       
联系电话：
传真电话：
Email：
年　  月　  日
注：本报名投标确认函不需装入投标文件中。














附件2
投     标    函
江苏信息职业技术学院招投标中心：
我方经仔细阅读研究              项目招标文件（项目编号           ），已完全了解招标文件中的所有条款及要求，决定参加投标，同时作出如下承诺：
1、我公司与本招标项目及该项目相关人员之间均不存在可能影响招标公正性的任何利害关系。
2、愿按招标文件的要求提供货物和服务，投标货物及服务的投标总价为：
（小写）              ，（大写）                              。
3、接受招标文件的所有条款、条件和规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。
4、同意按照招标文件的要求提供所有资料、数据或信息。
5、认可贵方有权决定中标人或否决所有投标，并理解最低报价只是中标的重要条件，贵方没有义务必须接受最低报价的投标。
6、我方如中标，将保证遵守招标文件对投标人的所有要求和规定，履行自己在投标文件（含修改书）中承诺的全部责任和义务。
7、本投标文件的有效期为投标截止日后90天内，如我方中标，有效期将延至合同有效期终止日为止。
8、与本次招投标有关的事宜请按以下信息联系：
地    址：                       邮政编码：                      
电    话：                       传    真：                      
Email：                                          
投标人名称：                              （公章）  
授权代表（签字或盖章）：                           
 日   期：                                   





附件3
开标一览表（格式）

投标供应商全称（盖章）：                       项目编号： 
	项目总报价
（人民币）
	小写：                 元（大写：                 元）

	交货期
	合同签订后_________内

	服务要求
	符合招标文件要求

	质保期
	

	项目负责人
	

	投标文件
份数
	正本1份，副本2份。


法定代表人或授权代表签字：                     日期：   年   月   日
填写说明：
开标一览表中的内容应与投标函内容一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章或签字。








附件4
报价明细表（自拟）





























附件5
法定代表人资格证明
江苏信息职业技术学院招投标办公室：
    单位名称：                  
   地址：                   
   姓名：        性别：       职务：           
   身份证号码：              ，系   （  投标人名称）  的法定代表人，以本公司名义参加江苏信息职业技术学院 （项目名称）、项目编号：           招标采购的投标活动，代表本公司签署投标文件、进行合同谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明。
 
                投标人名称：          （公章）
                        日期：     年  月  日



附件6
法定代表人授权书
江苏信息职业技术学院招投标中心：

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的 （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（公司名称） 的 （被授权人的姓名、职务 ） ，身份证号码：          ,为本公司的合法代理人，参加江苏信息职业技术学院（项目名称）、项目编号：            的投标，以本公司名义处理与之有关的一切与事务。
本授权书于_______年____月____日签字或盖章后生效。

法定代表人（签字或盖章）：____________
被授权人（签字）：  ____________
投标人名称：                        （公章）
日期：        年     月     日








附件7
技术规格响应/偏离表

招标项目名称：                       招标项目编号：                          

	序号
	招标文件
条目号
	招标规格
	投标规格
	响应/偏离
	说明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	






投标人名称（章）：           授权代表（签字或盖章）：                 

年   月   日

注：投标人应对照用户需求表中的技术规格，逐条核对所提供货物和服务是否作出了实质性的响应，有偏离的必须作出说明，对有具体参数要求的指标，投标人必须提供本次投标货物的具体参数值。

