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第一部分   投标邀请

[bookmark: _GoBack]江苏信息职业技术学院招投标中心受学校委托，就学院东大门LED大屏模组更新项目进行比选招标，现欢迎符合相关条件的供应商参加投标。
一、招标项目名称及编号
名称：学校东大门LED大屏模组更新项目
      编号：JSITHW2026070602
二、 招标货物品名、数量及技术规格： 
详见本招标文件第三部分“采购需求及有关说明”。
三、最高限价：8.7万元
四、 投标人资质要求
参加本次招标活动的投标人除应当符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定外，还必须具备以下条件：
1.投标人具有独立承担民事责任能力的其他组织。
[bookmark: _Hlk167972297]2.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为。
3.本次招标不接受联合体投标，不得转包、分包。
五、投标人资格审查方式：资格后审。
六、招标文件获取：投标人自行下载。
七、投标文件接收信息：
1．投标报名确认：潜在投标人如确定参加投标，请务必于2026年8月14日16时00分前将“报名投标确认函”（格式见招标文件第五部分“附件1” ）填写完整后，发送至邮箱402183372@qq.com。
2．投标文件开始时间：2026年8月25日09时00分
3．投标文件截止时间：2026年8月25日09时30分
如潜在投标人未按上述要求操作，将自行承担所产生的风险。
八、开标有关信息
开标时间：2026年8月25日09时30分
开标地点：江苏信息职业技术学院行政楼1楼102会议室。
九、本次招标联系事项：
技术联系人：罗老师
联系电话：15861672315
商务联系人：王老师
联系电话：0510-83296751
联系单位：江苏信息职业技术学院招投标办公室
联系地址：江苏省无锡市钱藕路1号




                                   江苏信息职业技术学院
                                        招投标中心
                                      2026年8月10日

第二部分  投标人须知
一、招标文件
1.1. 名词定义
本招标文件中的招标人、投标人、中标人分别指：
（1）招标人指江苏信息职业技术学院，亦称买方。
（2）投标人指响应招标并具备相应资质的参与投标的制造（厂）商、代理商。
（3）中标人指最后中标的投标人，亦称卖方。
1.2. 招标文件的组成
本招标文件由下列部分组成：
（1）投标邀请
（2）投标人须知
（3）采购需求及有关说明
（4）合同主要条款
（5）附件目录及格式
1.3. 招标文件的澄清
如投标人对招标文件的某些内容有疑问，应在投标截止时间3日前以书面形式传真通知招标人，招标人将予以书面答复。招标人认为有必要时，可将答复内容（包括疑问内容，但不包括疑问来源）在江苏信息职业技术学院网站上公开发布。
1.4. 招标文件的补充和修改
（1）招标人有权在投标截止时间3日前对招标文件进行补充和修改，补充和修改的内容在江苏信息职业技术学院网站上公开发布。补充和修改的内容作为招标文件的组成部分，对投标人具有同等约束作用。
（2）如招标文件的补充和修改对投标人准备投标的时间有影响，招标人有权决定推迟投标截止时间和开标时间。
二. 投标文件
2.1. 投标文件的语言
（1）投标文件及来往函件均应使用中文。
（2）产品说明书、样本等非中文材料，其中的要点应附有中文译文。
2.2. 投标文件的组成
投标人编写的投标文件包括以下部分：
（1）目录索引
（2）投标函（格式见附件2）
（3）开标一览表（格式见附件3）
（4）报价明细表（格式见附件4）
（5）服务方案（格式自拟）
（6）承诺书或技术协议书（格式自拟）
（7）投标人资格证明文件（详见2.3）
（8）投标人认为需要陈述的其他内容（格式自拟）
2.3. 投标人资格证明文件
（1）营业执照副本复印件
（2）税务登记证副本复印件
（3）法定代表人资格证明原件（格式见附件5）
（4）法定代表人授权书原件（格式见附件6）
（5）法定代表人及授权代表身份证复印件或其他相关证明材料
（6）未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为。（提供查询结果截图）
以上资格证明文件的复印件均需加盖投标人公章
2.4. 投标文件的形式及签署
（1）投标人需提交投标文件正本1份、副本2份，并在投标文件的封面上明确标明投标文件正本和副本。如投标文件正本与副本有不同之处，以正本为准。
（2）投标文件正本与副本均应使用A4型纸打印，图表等可按同样规格的倍数扩展，且经授权代表签署。
（3）投标文件不应有涂改、增删之处，但如有错误必须修改时，修改处必须由原授权代表签署。
2.5. 投标文件的密封和标记
投标人应将投标文件用封套加以密封，在封口处粘帖密封条，盖骑缝公章，并在封套上标明：
（1）收    件  人：江苏信息职业技术学院招投标中心
（2）招标项目编号：                                
（3）招标项目名称：                                
（4）投标人名称：                                  
（5）投标人地址：                                  
（6）联系电话：                                    
（7）开标之前不得启封
没有按上述规定密封和标记的投标文件，招标人将不承担投标文件错放或提前开启的责任，由此造成提前开启的投标文件招标人将予以拒绝。
三、投标细则
3.1. 投标货物（服务）
投标货物必须是全新、未使用过的原装合格正品，完全符合招标文件规定的规格、性能和质量的要求，达到国家或行业规定的标准，属于国家强制认证的产品的必须通过认证。
3.2. 投标报价
（1）投标总价应是完税后（免税进口货物除外）的用户地交货价，其中应包含运输、搬运、安装调试、人工、保修等全部费用。
（2）国（境）内供货的货物以人民币报价；
3.3. 投标文件的递交
（1）投标人应仔细阅读招标文件的所有内容并作出实质性的响应，同时按招标文件规定的要求和格式，提交完整的投标文件。
（2）投标文件应在投标截止时间前送达，逾期送达或未送达指定地点以及未按招标文件要求密封的投标文件，招标人将拒收或不启封退给投标人。
（3）招标人不接受电报、电话、传真及电子邮件投标。
3.4. 投标文件的修改和撤回
（1）投标截止时间后投标文件不得修改。
（2）投标截止时间前投标人可以撤标，但在投标截止时间后不允许撤标。
3.5.联合投标
本次招标不接受联合体投标。
3.6. 投标有效期
从投标截止时间起，投标有效期为90天。
3.7. 招标终止
投标截止后，如投标人少于3个，招标人有权选择其他采购方式并终止本次招标。
四、开标、评标
4.1. 招标人按规定的时间和地点进行公开开标，投标人可派代表（持授权代表身份证明）参加。投标人未派代表参加开标的，视为默认开标结果。
4.2. 开标时，招标人将邀请投标人代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、交货期等投标文件的主要内容。
4.3. 招标人组织用户代表和有关技术、经济方面的专家组成评标委员会进行评标。
4.4. 在详细评标之前，招标人和评委要对投标人的投标资格以及投标是否对招标文件的实质性要求和条件作出响应进行审查。
4.5. 对招标文件的实质性要求和条件作出响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件、指标和规格相符，没有重大偏离的投标。招标人和评委判定投标的响应性只根据投标本身的内容，而不寻求外部的证据，投标人不得通过修正或撤销不符合要求的偏离从而使其投标成为实质上响应的投标。
4.6. 投标文件出现（但不限于）下列情况之一的，由评标委员会评审后作无效投标或废标处理：
（1）超出经营范围投标的；
（2）不具备招标文件规定的资格条件及未按招标文件规定的要求提供资格证明文件的；
（3）无法定代表人签字或盖章，签字人无法定代表人有效授权的；应加盖投标人公章而未盖章的；
（4）投标有效期不足的；
（5）同一投标人提交两个及以上投标报价的；
（6）投标报价不合理明显低于成本的；
（7）重要技术指标和参数不满足招标要求的；
（8）重要内容或关键字迹模糊不清无法辨认的；
（9）其它未对招标文件实质性要求和条件作出响应的；
（10）不同投标人投标文件相互混装的；
（11）不同投标人投标文件中的项目相关人员出现同一人的；
（12）不同投标人的投标文件内容出现非正常一致的；
（13）故意哄抬价格或压价等其它恶意串通投标的；
（14）有损害招标人和用户利益的规定的。
4.7. 评标委员会认为有必要时，将要求投标人述标或对投标文件中某些内容作出澄清或说明，但不接受投标人主动提出的澄清和说明。
4.8. 评标委员会将从投标人的投标报价、产品质量、技术方案、售后服务、企业状况等经济、技术和商务及其他优惠条件等方面，依据评标方法，对所有投标文件进行综合评审。
五、评标方法及评分标准
5.1.评标方法

投标人通过初审的，本项目采用综合评标法。
评标小组将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列，投标文件满足招标文件全部实质性要求，由评审委员会举手表决直接被确定为中标人。












评分标准：

	评审因素
	计分因素
	分值
	评分标准

	价格部分（40分）
	投标报价
	40分
	满足招标文件要求且报价最低的供应商的价格为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=（评标基准价/投标报价）×40。

	技术部分（30分）
	产品配置技术参数
	20分
	响应采购清单中产品的各项技术功能要求，完全满足的得20分，每有一项经评标小组认定为负偏离的技术指标功能要求扣1分，扣完为止。需提供检测报告复印件并加盖生产厂家公章。不提供视为不响应，则不得分。详见以下技术参数检测报告部分

	
	设计方案和施工安全措施
	10分
	评价依据：按照投标人设计方案、施工组织方案、安全防范措施等方案。评价方法：由评标委员会按少数服从多数的原则分档次打分。优秀的得5分，一般的得3分，较差的得2分
确保施工安全措施，根据措施的科学、合理、针对性比较。措施科学、合理、针对性强，得5分
措施科学性一般、合理性一般、针对性一般，得3分；
不提供，不得分

	




商务部分（30分）

	


厂家
资质

	3分
	提供LED高清显示屏CCC、节能，要求提供证书复印件加盖制造商公章并且为保证产品稳定性LED 产品为自主开发产品，不接受 OEM 及代加工企业的产品；（不提供视为不响应，则不得分）

	
	
	3分
	要求LED显示屏制造商或制造商母公司具备：国产化信息系统集成和服务能力LS4级证书，提供复印件并加盖公章;（不提供视为不响应，则不得分）

	
	
	3分
	要求LED显示屏制造商或制造商母公司具备：信息系统建设和服务能力评估达到CS4级（含CS4级）及以上证书，提供复印件并加盖公章；（不提供视为不响应，则不得分）

	
	
	3分
	要求LED显示屏制造商或制造商母公司具备：低碳产品供应商证书，提供复印件并加盖公章；（不提供视为不响应，则不得分）

	
	
	3分
	LED显示屏制造商或制造商母公司具有电子与智能化工程专业承包壹级等级壹级证书，提供认证证书复所件并加盖厂商公章;（不提供视为不响应，则不得分）

	
	
	3分
	LED显示屏制造商或制造商母公司具备信息安全应急处理服务资质符合CCRC-ISV-C01:2021《信息安全服务规范》三级服务资质要求,提供认证证书复印件并加盖原厂公章；（不提供视为不响应，则不得分）

	
	
	2分
	LED显示屏制造商或制造商母公司具备具有ISO14064-1：2018《组织层面上对温室气体排放和清除的量化和报告的规范及指南》及《PAS 2060-2014 碳中和证明规范》，提供认证证书复印件加盖原厂公章；（不提供视为不响应，则不得分）

	
	售后
服务
	4分
	提供详细、合理的售后服务方案，包括售后服务响应时间、质保期承诺、维修保养措施、技术支持、用户培训等内容。
方案全面、可行，服务承诺优厚，得 4 分；
方案较完整，有一定可行性，服务承诺一般，得2分；
不提供，不得分。

	
	服务承诺
	6分
	1、投标人承诺质保期内提供7*24小时技术服务支持，得3分；
2、投标人承诺在免费质保期基础上，再每免费延长一年质保期的，每延长1年加1分，最高得3分。

	备注： 以上所有证明资料投标文件中需附相关复印件，要求递交复印件盖鲜章的原件，并在投标截止时间前与投标文件一同递交，否则不予计分。投标人须对复印件的真实性负责，如存在弄虚作假行为，将作无效投标处理，并按相关规定没收其投标保证金。



备注：为保证产品质量，需要投标人提供厂家授权书和产品质保函（需加盖生产厂家公章）；

5.2. 对未中标的投标人，招标人不作未中标解释。
  六、 定标
6.1. 评标委员会按照得分高低顺序对投标人进行排列。报价相同的，投标文件满足招标文件全部实质性要求且投标报价最低的投标人为排名第一的中标候选人。
6.2. 评标小组认为所有投标报价均不合理或所有投标方案均不能满足招标人要求时，有权否决所有投标，评标小组也没有义务必须接受最低报价的投标。
6.3. 出现下列情形之一的，招标人有权决定本次招标作废标处理：
（1）发生影响招标公平、公正的违法、违规行为的；
（2）投标人的投标报价均超过了采购预算，学校不能支付的；
（3）因重大变故，采购任务取消的。
6.4. 对未中标的投标人，招标人不作未中标解释。
七、中标通知书及合同的签订
7.1. 中标人确定后，招标人将通过学校官方网站公告1天，公示期满无异议，即向中标人发出中标通知书。
7.2. 中标人收到中标通知书后，应在30日内与招标人签订采购合同，过期视为放弃中标。
7.3. 本招标文件和中标人的投标文件包括中标人所作出的各种书面承诺将作为招标人与中标人双方签订合同的依据，并作为合同的附件与合同具有同等法律效力。
7.4. 如投标人中标后悔，招标人将取消该投标人本次中标资格及今后两年内的投标资格。
八、其他
8.1. 本次招标不收中标服务费。
8.2. 投标人无论中标与否，招标人不承担投标人参加投标的任何费用。

第三部分  采购需求及有关说明
1、 采购内容：
	序号
	货物名称
	是否包含
进口产品
	计量单位
	数量
	主要规格／性能
	交货期
	是否为
核心产品

	1
	LED显示屏
	否
	平方
	33
	
户外P5

	30天
	是

	2
	视频处理器
	否
	台
	1
	X8E
	30天
	是

	3
	信息发布盒
	否
	台
	1
	A2K
	30天
	是

	4
	空调
	否
	台
	2
	国产优质
	30天
	否

	5
	配电柜
	否
	台
	1
	国产优质
	30天
	否



备注：以上清单包含20张备用模组以及屏体内部所使用的防水箱体，接收卡，电源等辅材配件；

2、 技术要求
（一）（东门大门LED大屏)
1．功能要求：
开展活动：文明校园、安全教育、师生获奖、赛事成绩、评优表彰、节日主题宣传、爱国主题标语等
实现功能：营造育人氛围，潜移默化思想教育
2．应遵循的相关国家标准、行业标准、地方标准等标准、规范；
3．后续运营维护、升级更新、备品备件等要求：1年免费维保，所有硬件1年免费保修，所有软件1年免费保修升级。
3、 各项指标要求

	序号
	指标项
	重要性
	指标技术参数要求
	证明材料要求

	1
	LED显示屏
	★
	1. 显示尺寸为宽≥8m，高≥4m；像素间距：≤5mm，，像素密度≥40000点/㎡封装方式：1R1G1B SMD表贴三合一铜线封装，（含防水箱体，接收卡，电源等)
2. 白平衡亮度 (校正后)：≥5000cd/m²
(
3. 对比度：≥6000:1，视角：水平视角≥160°;垂直视角≥160°；亮度均匀性≥98%；色度均匀性（校正后）≤±0.003Cx,Cy之内；刷新率：7680Hz；换帧频率：50Hz&60Hz；色温：1000K-25000K可调
4. 功耗：峰值功耗≤660W/m² 平均功耗≤220W/m²
5. 智能节电：带有智能(黑屏)节电功能，开启智能节电功能比没有开启节能40%以上
6. 电源线安全：电源(a.c.)引出线必须使用三芯电源线，其中地线必须接设备的保护接地端牢固，其接触电阻不应大于0.1欧姆，并应能承受不小于19.6N的拉力作用60s不损伤和脱落
7. 安全标记：LED显示屏保护地端子应有标记。进行标记耐久性试验后，标记牢固、清晰可辨。LED显示屏在熔断器和开关电源处应有警告标示。进行标记耐久性试验后，标记应牢固、清晰可辨
8. 能效等级*：根据能效限定值及能效等级测试 试验，能源效率值≥3cd/W
9. 着火危险：PCB板(主板、模组等)、单元塑料面板料(面罩等)及单元整体/箱体，应满足V-0级要求，符合V-0级
10.盐雾试验：试验溶液：盐溶液采用氯化钠和蒸馏水配制，其浓度为(5±0.1)%
试验参数：盐雾工作试验空间内温度：35℃;PH值：6.5～7.2
盐雾工作试验空间内放置时间：48h;样品初始检测：试验前样品应干净、无油污、无临时性的保护层和其他弊病。样品放置：试验样品相互不重叠、不接触，与其他金属无接触。样品的恢复：试验结束后，用温度不超过35℃的自来水冲洗5分钟，再用蒸馏水冲洗，然后在常温下放置至不少于1小时，小于2小时。判定：样品恢复后检查样品表面，无起泡、裂纹、毛刺、严重锈蚀为合格。符合盐雾10级要求，能正常工作。
1111.光生物安全及蓝光危害检测，符合GB/T 20145-2006标准要求，大屏调到蓝光危害最大状态(亮度最大、全白场)下测量，限量值应≤1.2W·m²·sr⁻¹,需优于国标限量值≤100W·m²·sr⁻¹，属于无危害类产品
1112.防护级别:IP65防护级别
13.高温、高湿工作：将受试样品放入50℃,80-95%RH环境中，通电工作8h,再恢复到常温。试验中、试验后受试样品外观结构和功能均应正常
14.低温工作：将受试样品放入-30℃环境中，通电工作8h,再恢复到常温。试验中、试验后受试样品外观结构和功能均应正常
15.NTSC色域覆盖率：≥100%NTSC
16..阻燃：依据标准GB/T 2408-2021,GB/T5169.16-2017,GB 4943.1-2022,垂直燃烧测试符合V-0级标准
17.防护：箱体内部连接线全部采用防潮、防腐处理，压铸铝全防水箱体
18.电源座材质：有效提高信号传输、直流供电稳定性，电源座采用镀金工艺处理，镀金厚度≥2nm,简牛镀金工艺处理厚度≥2nm
19..色彩标准：灯珠色域满足16bit,281万亿色，支持BT2020、DCIP3、BT.709、sRGB等多种色域转换
20.低亮高灰：100%亮度时，16bits灰度；70%亮度时，16bits灰度；50%亮度时，16bits灰度；20%亮度时，15bits灰度；刷新率≥3000Hz;支持EPWM灰阶控制技术提升灰阶视觉效果，支持0-100%亮度时灰度8bit-16bit任意设置保护技术：显示屏具有防潮、防尘、防腐蚀、防电磁干扰、防静电等功能，并具有过流、短路、过压、欠压保护等功能
21.软件功能：LED显示屏可实时监控显示屏工作状态，具有故障自动告警功能，发生故障立即发消息到指定邮箱，及时处理。LED显示屏具有坏点、失控点侦测功能、多点测温系统，均衡散热，防止局部温度过高造成色彩漂移，并提高显示屏寿命。LED显示屏具有电源温度控制系统，提供电源实时温度监控，超出设定温度自动报警，防止过温失效。系统支持自动检测长时间没有使用屏体，将启动除湿模式30min,使屏体从10%到100%逐步显示，提升产品稳定性
22.数据安全：采用网线传导加干扰技术，使用时无需配置，接上电源后即可实现各端口的网线传导加扰，防止传输信息的失泄密及防止劫持关设备
23.防磕灯设计：箱体底部有防磕灯结构设计
24.智能除湿：智能Ai除湿功能，自动检测长时间没使用屏体时，通过预热灯珠，蒸发掉内部湿气，启动除湿模式，提升产品稳定性
25.产品通过视觉低疲劳检测，支持HDR高动态光照渲染技术
26.EDID动态管理：支持任意非标准分辨率信号输入自适应，输出范围内进行缩放，实现最佳分辨率自动匹配，避免屏幕比例和黑边问题的复杂调试
27.软件亮、暗线功能：软件具备一键调节亮、暗线功能；支持拼缝亮暗线校正技术
28.故障智能自查诊 断及排查：具备故障自诊断及排查功能
29.拼缝微调节功能：LED箱体支持支持单元模块上下、左右、前后六轴 (X/Y/Z)微距调节，使大屏拼缝及平整度做到最佳
30.驱动方式：恒流驱动，16路IC通道，具备点检、智能节电功能
31.亮度、色度校正：具备20条以上可选择的gamma矫正曲线，可根据要求自行调整。校正数据存储在模块里，并可回读；支持亮度、色度逐点校正功能，校正后亮度损失<5%
32.单点亮度校正：具有单点亮度校正功能，通过调整流入每个LED的电流控制像素亮度，从而实现整屏亮度一致
33.单点颜色校正：具有单点颜色校正功能，采用精确色彩管理系统，在LED控制系统对视频解码后，添加二次过滤显示算法，对显示屏每一个发光二极管进行逐点12位颜色校正
34.维护方式：支持前拆前、后维护；支持热插拔
35.热插拔：支持热插拔，具有热拔插检测电路，检测是否有模组更换，识别有模组被更换，自动读取存储在模组上的数据并识别模组并加载色度校正
36.环路冗余备份：支持1+1双接收卡冗余热备份功能，控制系统的信号发送/转接/接收卡支持环路冗余备份，信号支持双回路热备份自动转换
37.箱体散热：箱体采用压铸铝合金材质，箱体背板为一次性整体压铸成  型，全金属自然扇热结构，无风扇、无孔、防尘、静音设计
38.以上为招标项目的核心产品技术参数，为保证产品质量，投标方需提供第三方检测机构出具的具有CMA、ilac-MRA及CNAS标识的产品检测报告复印件（加盖设备生产厂家公章），并且需提供厂家授权书和售后质保函以及相关证书（加盖设备生产厂家公章）。


	是（供应商须提供包含相关指标项的第三方机构检验报告，未提供有效证明材料或证明材料中内容与所填报指标不一致的，该指标按不满足处理。）

	2
	视频处理器
	★
	具备强大的视频信号输入和处理能力的超4K专业主控，不仅支持DP 1.4 和HDMI 2.0接口的4K视频信号输入， 同支持HDMI 1.4及DVI接口的2K视频信号输入，支持多路信号间无缝切换。输出： 千兆网口×8，单机最大支持带载520万像素点，其带载宽度最大可达16384像素点，高度最大可达8192像素点，带音频的输入输出。
	提供产品合格证和出货报告

	3
	信息发布盒
	★
	专业 BS 架构，可通过百兆网口 /WiFi/4G /W/WiFi/4G/WiFi/4G模，  自带 8G 内存，用 户可5G 存储容量，支持 USB 播，全面兼容常规同步控制系统节目管理及配置，输出1路1920*1080@60HZ的HDMI
	提供产品合格证和出货报告

	4
	空调
	
	2台1.5P制冷，带上电自启功能
	

	5
	钢结构改造
	
	为保证屏体可长时间正常工作，需要对钢结构重新做改造修补要求：1、承重：检查和改造钢结构承载力满足显示屏自重、风雪荷载要求，复核原有结构受力，薄弱部位加固，连接件牢固可靠，符合结构安全规范。
2、重新补做防水：重新装饰加固铝板，以免漏水损坏屏幕；钢架设置排水构造，线缆孔、拼接缝隙做好密封防水；钢结构全面防腐防锈，防止雨水侵蚀结构。
3、散热：钢结构预留背部通风空间，保证空气流通，不遮挡屏体散热区域，避免热量积聚。
	

	6
	配电柜
	
	具备PLC或多功能卡远程分级配电、过载、短路、漏电保护功能，配置独立回路控制，单路单独通断；
配备防雷保护装置，适配户外使用，具备可靠接地系统；
设置电压、电流监测仪表，可实现远程启停（按需）；
柜体防护等级达标，户外柜具备防雨防尘措施，柜体做好通风散热；元器件选用正规品牌，接线规范，预留充足线缆进出通道；
配置应急断电开关，具备安全操作标识，满足显示屏长期稳定供电需求。
	



4、 售后服务要求：
电话报修后24小时上门服务、48小时内排除故障。
所有硬件过免费保修期后，所有软件过免费保修升级期后继续提供技术支持，硬件优惠收取配件费用（参考投标所列价格或合同签订时的价格进行折扣优惠），软件优惠进行维修升级，响应速度同保修期响应速度。
5、 安装和调试：安装和调试过程中需要的专用器具和其他物资由供应商负责，采购人负责相应的现场协调等方面的协调配合工作。安装与调试所产生费用由供应商承担。
6、 包装和运输：供应商应提供货物（货物需为原厂包装）运至项目现场所需要的包装，以防止设备在运输中损坏或丢失。
7、 质保期：自验收合格之日起计算，工程1年免费维保，所有硬件1年免费保修，所有软件1年免费保修升级
8、 培训要求：提供2天以上现场培训，交通等与培训相关的费用均由成交供应商承担。
9、 验收标准：
(根据国家有关规定、采购文件、成交方的响应文件以及合同约定的内容和验收标准进行制定，验收情况作为支付货款的依据。)
10、 供货要求
1、采购项目完工期或交货期：合同签订之日起1个月内完成供货。
2、采购项目交付或执行的地点：江苏信息职业技术学院东门大门
11、 付款方式
付款方式及说明：项目完成并验收合格后一次性付款。














第四部分  合同主要条款
需方（采购人）：                         ；
供方（中标方）：                        ；
1、 合同不可分割部分：
招标文件、投标文件、合同条款及中标通知书，供方在投标、评标过程中所作其它有关承诺、声明、书面澄清等均为合同不可分割的部分，与主合同具有同等法律效力。
2、 合同备案：
合同一式三份，甲方两份，乙方一份。
3、 合同生效：
本合同由供需双方签字、盖章，并经采购代理机构见证后生效。


需方（采购人）：                （盖章）   供方（中标方）：       （盖章）
法定（授权）代表人：                      法定（授权）代表人：                 
        年      月       日                       年      月       日









第五部分  附  件
附件1：报名投标确认函
附件2：投标函
附件3：开标一览表
附件4：报价明细表
附件5：法定代表人资格证明
附件6：法定代表人授权书



















附件1：
报名投标确认函

江苏信息职业技术学院招投标中心（0510-83296751）：
我公司完全符合                                     项目招标公告中对投标人资格条件的要求，自愿以本传真报名参加你单位的招标，并将按时参加投标。 
我公司郑重声明：我公司与本招标项目及该项目相关人员之间均不存在可能影响招标公正性的任何利害关系。

投 标 相 关 信 息

投标项目名称：                               
招标项目编号：                               
投标人名称（公章）：
经办人：                       
联系电话：
传真电话：
Email：
年　  月　  日
注：本报名投标确认函不需装入投标文件中。














附件2
投     标    函
江苏信息职业技术学院招投标中心：
我方经仔细阅读研究              项目招标文件（项目编号           ），已完全了解招标文件中的所有条款及要求，决定参加投标，同时作出如下承诺：
1、我公司与本招标项目及该项目相关人员之间均不存在可能影响招标公正性的任何利害关系。
2、愿按招标文件的要求提供货物和服务，投标货物及服务的投标总价为：
（小写）              ，（大写）                              。
3、接受招标文件的所有条款、条件和规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。
4、同意按照招标文件的要求提供所有资料、数据或信息。
5、认可贵方有权决定中标人或否决所有投标，并理解最低报价只是中标的重要条件，贵方没有义务必须接受最低报价的投标。
6、我方如中标，将保证遵守招标文件对投标人的所有要求和规定，履行自己在投标文件（含修改书）中承诺的全部责任和义务。
7、本投标文件的有效期为投标截止日后90天内，如我方中标，有效期将延至合同有效期终止日为止。
8、与本次招投标有关的事宜请按以下信息联系：
地    址：                       邮政编码：                      
电    话：                       传    真：                      
Email：                                          
投标人名称：                              （公章）  
授权代表（签字或盖章）：                           
 日   期：                                   





附件3
开标一览表（格式）

投标供应商全称（盖章）：                       项目编号： 
	项目总报价
（人民币）
	小写：                 元（大写：                 元）

	交货期
	合同签订生效后       完工； 

	服务要求
	符合招标文件要求

	质保期
	

	项目负责人
	

	投标文件
份数
	正本1份，副本2份。


法定代表人或授权代表签字：                     日期：   年   月   日
填写说明：
开标一览表中的内容应与投标函内容一致，否则评标时一律按开标一览表中内容为准，开标一览表中必须盖章或签字。








附件4
报价明细表（自拟）





























附件5
法定代表人资格证明
江苏信息职业技术学院招投标办公室：
    单位名称：                  
   地址：                   
   姓名：        性别：       职务：           
   身份证号码：              ，系   （  投标人名称）  的法定代表人，以本公司名义参加江苏信息职业技术学院 （项目名称）、项目编号：           招标采购的投标活动，代表本公司签署投标文件、进行合同谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明。
 
                投标人名称：          （公章）
                        日期：     年  月  日



附件6
法定代表人授权书
江苏信息职业技术学院招投标中心：

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的 （法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（公司名称） 的 （被授权人的姓名、职务 ） ，身份证号码：          ,为本公司的合法代理人，参加江苏信息职业技术学院（项目名称）、项目编号：            的投标，以本公司名义处理与之有关的一切与事务。
本授权书于_______年____月____日签字或盖章后生效。

法定代表人（签字或盖章）：____________
被授权人（签字）：  ____________
投标人名称：                        （公章）
日期：        年     月     日








