S4-109物流管理综合实训室改造项目
询价通知书
江苏信息职业技术学院招投标中心受学院委托，现就S4-109物流管理综合实训室改造项目进行询价采购，欢迎具备符合相应要求的供应商参与报价。
1、 采购文件编号：JSITGC2021070201  
二、采购项目名称：S4-109物流管理综合实训室改造项目
三、采购内容及最高限价：见附件5、最高限价33000元 
四、商务及合同条款要求：
1.投标人提供的产品质量必须达到国家标准；
2.投标报价应包含运输、保险、人工、利润、材料、税费等所有费用；
3.完工时间：中标通知后30天内；
4.实施地点：无锡市钱藕路1号江苏信息职业技术学院指定地点；
5.项目验收：采购人组织验收，在项目验收单上签字确认；
6.付款方式：见合同；
7.质保期：验收合格后2年（质保金为1500元）；
8.其他：  无；
五、供应商资格要求：
参加本次招标活动的投标人除应当具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条第一款规定的条件外，还必须具备以下条件：
   1.未被“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单；
2.具备采购人根据采购项目的特殊要求规定的以下特定条件：
（1）不接受联合体报价
六、投标报名及报价要求：
1.潜在投标人如确定参加投标，请务必于2021年7月17日11时00分前将“报名投标确认函”（格式见招标文件第五部分“附件1”）填写完整后，邮箱2532325305@qq.com。由于疫情原因潜在投标人可将投标文件采取邮寄或者送达方式。
2.报价文件要求：书面报价(附件1)，必须有法人或授权代表签字，加盖公章。附营业执照复印件、法定代表人身份证复印件。授权代表还需提供法人授权委托书原件、授权代表的身份证原件复印件(附件2、附件3)。报价书装订、密封后按要求的时间、地点递交，需要提供样件必须提供,否则投标无效；
3.报价文件递交、开标时间：2021年7月19日上午9：00-9:30分；
4.报价文件递交地点：无锡惠山区钱藕路1号，江苏信息职业技术学院行政楼102室；
七、评标原则及程序
1．整个询价采购过程坚持公开、公正、公平原则，严格按有关程序进行；
2．学校组成询价采购小组对投标人资质进行初步评审。通过初步评审的,最低价中标。
八、报价评审时间和地点：
1.评审时间：2021年7月19日09:30分；
2.评审地点：江苏信息职业技术学院行政楼102会议室。
九、联系方式：
联 系 人：王老师
联系电话：0510-83298155
联系电话：联系地址：无锡市钱藕路1号

江苏信息职业技术学院
     招投标中心
 2021年7月12日
















附件1：
	  S4-109物流管理综合实训室改造报价表

	序号
	项目名称
	项目主要特征描述及相关要求
	单位
	工程量
	综合单价（元）
	合价（元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	1
	成本保护
	保护现场成品（保护因拆除和施工影响到的未施工构件）
	项
	1
	
	
	

	2
	拆除
	拆除地砖等装饰层、踢脚线、可伸缩插座等并外运出校
	项
	1
	
	
	做好讲台强弱电管线的移位和异地安装

	3
	二次运输
	广场至改造地点不能走车，需二次搬运
	项
	1
	
	
	

	4
	基础处理
	1、混凝土基础打磨
2、基础裂缝、空鼓、破损、松散、有坑凹的区域用环氧树脂材料加石英砂以及高强度固化剂补平、打磨，需确保基层强度
3、基层防潮处理
4、2厚自流平一道
	㎡
	120
	
	
	

	5
	环氧树脂面层
	1、环氧专用腻子一道
2、环氧渗透底涂一道
3、2厚环氧中涂一道
4、3厚环氧面漆两道
5、按学校要求做好分色线的设计和施工（如有）
	㎡
	120
	
	
	材料需确保环保无毒无异味，施工完毕后成品不得有开裂、起皮等质量问题。

	6
	内墙涂料
	拆除墙面原有涂料，专用腻子，立邦美得丽内墙乳胶漆一底两涂
	㎡
	31
	
	
	材料需确保环保无毒无异味

	7
	地砖踢脚线
	120高地砖踢脚线，原踢脚线拆除，基层处理，结构胶粘结
	M
	46
	
	
	

	合    计（元）：
	
	

	注：本项目为固定单价，根据实际完成工程量进行结算审计，综合单价包括材料、运输、人工、税金、利润等一切费用（投标价不得超过33000元预算价）。



投标人名称：（章） 法人或授权代表（签名）：
联系方式：        日期：

附件2：
江苏信息职业技术采购项目询价单
	序号
	项目名称
	型号规格
	技术参数和要求
	投标报价
（元）
	备注

	1
	S4-109物流管理综合实训室改造
	详询价文件
	详询价文件
	
	

	2
	S4-109物流管理综合实训室改造
	详询价文件
	详询价文件
	
	

	3
	S4-109物流管理综合实训室改造
	详询价文件
	详询价文件
	
	

	4
	S4-109物流管理综合实训室改造
	详询价文件
	详询价文件
	
	

	5
	S4-109物流管理综合实训室改造
	详询价文件
	详询价文件
	
	

	6
	S4-109物流管理综合实训室改造
	详询价文件
	详询价文件
	
	

	7
	S4-109物流管理综合实训室改造
	详询价文件
	详询价文件
	
	

	
	金额合计
	大写（人民币）：      



投标人名称：（章） 法人或授权代表（签名）：      联系方式：        日期：

附件3
法定代表人资格证明

单位名称：                         
地址：                           
姓名：         性别：     职务：      
身份证号码：               ，系  （投标人名称）  的法定代表人，以本公司名义参加 S4-109物流管理综合实训室改造项目（项目编号：       ）的招标采购的投标活动，代表本公司签署投标文件、进行合同谈判、签订合同和处理与之有关的一切事务。
特此证明。
 
               投标人名称：        （公章）
  日期：     年  月   日
 (
法人代表身份证复印件粘贴处
)

附件4
法定代表人授权书

本授权书声明：注册于（国家或地区的名称）的（公司名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权在下面签字的（公司名称）的（被授权人的姓名、职务），身份证号码：          ,为本公司的合法代理人，参加S4-109物流管理综合实训室改造、项目编号： JSITGC2021070201 的投标，以本公司名义处理与之有关的一切与事务。

本授权书于_______年____月____日签字生效。

法定代表人签字：____________
被授权人签字：  ____________
投标人名称：（公章）
日期：        年     月     日
 (
被授权人身份证复印件粘贴处
)






附件5
	序号
	项目名称
	项目主要特征描述及相关要求
	单位
	工程量
	备注

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	成本保护
	保护现场成品（保护因拆除和施工影响到的未施工构件）
	项
	1
	

	2
	拆除
	拆除地砖等装饰层、踢脚线、可伸缩插座等并外运出校
	项
	1
	做好讲台强弱电管线的移位和异地安装

	3
	二次运输
	广场至改造地点不能走车，需二次搬运
	项
	1
	

	4
	基础处理
	1、混凝土基础打磨
2、基础裂缝、空鼓、破损、松散、有坑凹的区域用环氧树脂材料加石英砂以及高强度固化剂补平、打磨，需确保基层强度
3、基层防潮处理
4、2厚自流平一道
	㎡
	120
	

	5
	环氧树脂面层
	1、环氧专用腻子一道
2、环氧渗透底涂一道
3、2厚环氧中涂一道
4、3厚环氧面漆两道
5、按学校要求做好分色线的设计和施工（如有）
	㎡
	120
	材料需确保环保无毒无异味，施工完毕后成品不得有开裂、起皮等质量问题。

	6
	内墙涂料
	拆除墙面原有涂料，专用腻子，立邦美得丽内墙乳胶漆一底两涂
	㎡
	31
	材料需确保环保无毒无异味

	7
	地砖踢脚线
	120高地砖踢脚线，原踢脚线拆除，基层处理，结构胶粘结
	M
	46
	




附件6

报名投标确认函

江苏信息职业技术学院招投标中心（0510-83298155）：
我公司完全符合项目招标公告中对投标人资格条件的要求，自愿以本传真报名参加你单位的招标，并将按时参加投标。
我公司郑重声明：我公司与本招标项目及该项目相关人员之间均不存在可能影响招标公正性的任何利害关系。

投标相关信息

投标项目名称：S4-109物流管理综合实训室改造
[bookmark: _GoBack]招标项目编号：JSITGC2021070201
投标人名称（公章）：
经办人：
联系电话：
传真电话：
Email：
年　月　日
注：本报名投标确认函不需装入投标文件中。

